{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["人体寸法・体型データ活用事例リスト"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"人体寸法・体型データ活用事例リスト","index":0,"n_rows":135,"n_cols":13,"rows_kept":135,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["No","タイトル","著者（所属）","キーワード","要旨","要旨（翻訳）","概要","出典","掲載号、ページ","発行年月日","本編入手方法","分野"]
[1,"地域社会と人間生活工学（６）\n床座用・作業用座具の開発","中瀬 博幸（徳島県立工業技術センター）","なし","なし",null,"「新しい床座生活のための座具」開発の背景、過程の紹介。HQLの机・椅子関連の人体データを活用。","人間生活工学","Vol.8 No.2 (28号)　pp42-43","2007-04-15","HQLより有償提供","家具・住宅設備"]
[2,"システムキッチンにおける対面仕様可能なシンクの開発－ユーザビリティ評価による検証－","榎本 早希、山下 敏樹、時田 裕（ﾔﾏﾊﾘﾋﾞﾝｸﾞﾃｯｸ（株））、畠中 順子、黒木 美和（HQL）","なし","システムキッチンにおける対面使用可能なシンクの開発に伴い、そのシンクの使い勝手を確認するためユーザビリティ評価を実施し、検証を行った。評価は主観評価、行動観察、インタビューを用いて行い、まず試作品段階のシンクを用いて、実際に調理等の課題を行ってもらい、問題点を抽出した。そして、問題点を基に改良した最終型のシンクにおいて再度同様の評価を実施した。その結果、シンクの使い勝手における完成度の向上を図ることが可能となった。",null,"対面仕様シンク開発における、ユーザビリティ評価による検証。\n被験者募集にHQL92-94データベースを活用","人間生活工学","Vol.8 No.3 (29号)　pp20-25","2007-07-15","HQLより有償提供","家具・住宅設備"]
[3,"人体寸法・形態データを活用した人間中心設計","畠中 順子（HQL）","なし","なし",null,"人体寸法・形態データを活用した人間中心設計例（福祉車両、椅子、レバー長）を示し、HQL0406データを引用し紹介。","人間生活工学","Vol.9 No.1 (31号)　pp5-7","2008-01-15","HQLより有償提供","その他"]
[4,"仮想人台を用いた個人対応衣服設計システム","柿沼 よしえ（埼玉県産業技術総合センター北部研究所）","なし","なし",null,"高齢者の衣服設計のための「仮想人台」作成の為、DHRCの協力で形状データを取得し利用。","人間生活工学","Vol.9 No.1 (31号)　pp8-11","2008-01-15","HQLより有償提供","衣服"]
[5,"人体寸法データを活用したプルリングの改善事例","遠藤 明子（三笠産業（株））","なし","なし",null,"プルリングの改善にHQL92-94データベースを活用","人間生活工学","Vol.9 No.1 (31号)　pp12-13","2008-01-15","HQLより有償提供","日用品・家電"]
[6,"ユニバーサルデザイン視点での住宅設備開発におけるデジタルヒューマンの活用","寺島 正之、Hareesh, P.V.（松下電工（株））","なし","なし",null,"家電商品や住宅設備設計の開発にHQL04-06データベースを活用。人体寸法を基にデジタルヒューマンを開発し、その応用事例を紹介。","人間生活工学","Vol.9 No.1 (31号)　pp14-15","2008-01-15","HQLより有償提供","家具・住宅設備"]
[7,"柔軟剤容器開発の変遷～「ソフラン」シリーズを例にして","中川 敦仁（ライオン（株））、吉田 航（包装技術研究所）","容器、ユニバーサルデザイン、持ちやすさ、使いやすさ、デザイン","なし",null,"容器の変遷、ソフランCの容器設計の把手穴長径寸法を58㎜とした。（参考文献：当麻 洋二：容器型洗剤容器の使い勝手に関する研究、「人間生活工学」Vol.1,No.1 pp28-33）","人間生活工学","Vol.10 No.1 (32号)　pp8-14","2009-09-30","HQLより有償提供","日用品・家電"]
[8,"評価グリッド法を利用した個人差を許容するマウスの開発","宮田 なつき（産業技術総合研究所）","評価グリッド法、個人差、デザインアイコン、人体寸法","なし",null,"マウスの開発の為、手各部の寸法の因子得点解析結果を利用し、被験者を選出。被験者の手掌部を三次元形状スキャナで計測しデジタル採寸した。","人間生活工学","Vol.11 No.1 (33号)　pp26-32","2010-03-31","HQLより有償提供","日用品・家電"]
[9,"閉鎖的空間における救助医療活動に関する人間工学的検討","吉村 晶子（（独）防災科学技術研究所）","人体計測、設計仕様集成、閉鎖的空間、救助、訓練施設","なし",null,"研究対象である活動隊員の体格把握のため、一般人と比較した。一般人はHQL04-06データを活用。隊員は計測。","人間生活工学","Vol.11 No.1 (33号)　pp37-42","2010-03-31","HQLより有償提供","その他"]
[10,"人間中心設計を支援するデジタルヒューマン「Ｄｈａｉｂａ」の開発","持丸 正明（（独）産業技術総合研究所）","デジタルヒューマン、人間中心設計、人体形状、運動計測","なし",null,"デジタルヒューマン「Ｄｈａｉｂａ」の概要紹介、動向、未来展望を述べる。形状データを基にしている。","人間生活工学","Vol.11 No.1 (33号)　pp43-46","2010-03-31","HQLより有償提供","その他"]
[11,"システムキッチンの調理スペースについての一考察－調理補助アイテムの提案－","村上 孝子（サンウエーブ工業（株））","システムキッチン、調理、間口、スペース","現代において、キッチンはシステムキッチンが主流となりさまざまな進化を遂げているが、それでもなお「狭い」という不満があげられている。そこで、我々は、これまで手付かずであったこの点に着目し、キッチンカウンターの調理スペースについて検討することにした。\n調理スペースを机上シミュレーションで求め、これを仮説として実機でモニター実験を行ったところ、スペースが広すぎると歩行や手の移動距離が長くなることで身体的な負担が増え、逆に、狭くなると動作の距離的には短くなるものの、調理がしにくく、調理行為が省略されてしまうことや、調理者のやる気が削がれてしまうおそれががる、という結果を得た。これらから調理に適したスペースを検討し、その成果として、当社は調理補助アイテム“クイックパレット”“スライドパレット”を開発・上市した。",null,"キッチンの調理スペースを検証した。モニター実験におけるモニターの体格把握にHQLｱﾊﾟﾚﾙﾃﾞｰﾀ集04-06（成人女性用）を参照。","人間生活工学","Vol.11 No.1 (33号)　pp47-54","2010-03-31","HQLより有償提供","家具・住宅設備"]
[12,"衣料のサイズに関する日本工業規格の改正検討結果","大塚 美智子（日本女子大学）、中山 悦朗（日本ｱﾊﾟﾚﾙ工業技術研究会標準化委員会）","人体計測、JIS規格、カバー率、地域差、体型変化","なし",null,"衣料サイズを改訂すべきか否かの検討に際し、HQL92-94、04-06データベースを参照した。","人間生活工学","Vol.11 No.2 (34号)　pp19-23","2010-09-30","HQLより有償提供","衣服"]
[13,"数値人体モデルを用いた生体電磁環境数値解析","長岡 智明、渡辺 聡（情報通信研究機構）","数値人体モデル、電波、電磁環境、比吸収率（SAR)、人体寸法値","なし",null,"電磁波吸収量測定用の人体モデル（男性、女性、子ども）作成に以下の数値データを参照。「設計のための人体寸法データ集」、「乳幼児身体発育調査報告書」、「平成12年度学校保健統計調査報告書」","人間生活工学","Vol.11 No.2 (34号)　pp24-28","2010-09-30","HQLより有償提供","その他"]
[14,"超コンパクト洗濯用液体洗剤容器の設計及び検証","段ノ上 智子、中川 敦仁（ライオン（株））、下村 義弘（千葉大学）","超コンパクト洗濯用液体洗剤、手の大きさ、持ち易さ、筋電図、主観評価、人間工学","従来の洗濯用液体洗剤の欠点である「大きい、重い」を解決する２倍濃縮の超コンパクト液体洗剤容器をコンパクト感の演出、輸送効率向上による環境負荷低減、持ち易い形状を目指してデザインした。コンパクト感を演出するため、また、環境負荷低減のために輸送用トラックに１本でも多く積載できるように基本形状はキューブとした。更に手の小さな女性でも持ち易くなることを目標とし、当社が独自に実施している社員約400名の手の大きさ分布データをもとに、手の大きさの異なる被験者（中位群、小位群）を選定し、開発検証を行った。基本フォルムであるキューブ稜線のカットの大きさに着目し、異なるカット大きさで筋電図を用いて使用性を評価した。その詳細について報告する。",null,"容器の持ちやすさ検証の被験者を「Hand Metrix」で計測し、大・中・小に区分。判断データとして自社データ、NITEの人間特性データベースを引用した。","人間生活工学","Vol.11 No.2 (34号)　pp35-41","2010-09-30","HQLより有償提供","日用品・家電"]
[15,"三菱電機のユニバーサルデザインへの取組み","中州 次郎、山崎 友賀（三菱電機（株））","ユニバーサルデザイン、ユニバーサルデザイン、高齢社会、家電製品","なし",null,"「らく楽アシスト」製品として冷蔵庫（回るん棚）。高齢者の身長が低く最上段の棚を使いやすくした。高齢者の身長値を引用。データ出典不明","人間生活工学","Vol.12 No.1 (35号)　pp28-31","2011-03-31","HQLより有償提供","日用品・家電"]
[16,"点眼アドヒアランスの向上を指向した医療用点眼容器の開発","大塚 忠史（千寿製薬（株））","点眼容器への要望、アドヒランス、ユニバーサルデザイン、滴下性","点眼治療のアドヒアランス向上に寄与するために、多くの患者に受入られる、使いやすい点眼容器の開発を行った。従来容器で発生していた問題点を改善するために、患者が好む形状うあ使用方法を調査し、「滴下性」、「持ちやすいボトルの型式、大きさ及び形状」、「キャップの扱いやすさ」の３つの項目について検討した。設計した点眼容器はキャップを開閉しやすく、滴下性も良好であることが測定結果により示唆された。また、実際に医療用点眼剤を使用している患者により、設計した点眼容器について使用感を調査した結果、これまで不具合に感じていた点は改善されており、使用感は良好であった。以上の結果から、多くの患者に使いやすい点眼容器を提供できると考えた。",null,"点眼容器開発にあたり、手指の寸法データとしてHQL0406データベースを活用。","人間生活工学","Vol.12 No.1 (35号)　pp32-38","2011-03-31","HQLより有償提供","日用品・家電"]
[17,"列車内の縦手すりの設置間隔に関する検討","斎藤 綾乃、村越 暁子（鉄道総合技術研究所）","列車内、手すり、到達範囲、振動領域","支持具の充足度判断に資する目的で、列車の走行を模擬した振動環境下で縦手すりの設置間隔にういて検討した。評価は、とっさの際に安心してつかまれると思う手すりまでの距離、普段把持する際の距離、手すり間を伝い歩く際の間隔という３つの観点で行った。普段把持する際の距離は平均427㎜であった。とっさにつかまる際、50%の人が安心できると推定された距離は、手すりが身体の正面にある場合、中年群で850㎜、高齢群で880㎜であった。伝い歩きをする際の手すり間隔として問題ない範囲は1080㎜～1820㎜と考えられた。",null,"列車内縦手すり検討にあたり、被験者の体格把握のため、HQL04-06データベースを活用。","人間生活工学","Vol.12 No.2 (36号)　pp43-49","2011-09-30","HQLより有償提供","公共の乗り物"]
[18,"可動式ホーム柵の開閉ボタンの配置による操作性の違い","斎藤 綾乃、鈴木 綾子、鈴木 大輔、鈴木 浩明（（公社）鉄道総合技術研究所）、平井 俊江、斎藤 和彦、横川 浩大、石毛 孝佳、伊吹 昌祐、松岡 茂樹、尾崎 正明（東急車輌製造（株））","可動式ホーム柵、押しボタン、開閉操作、配置、操作方向","車掌が操作するタイプのホーム柵について、操作盤の開閉ボタンの配置を検討した。開閉の並びが上下か左右か、プッシュ方向が上下方向か柵垂直方向かが異なる４種類の操作盤を作成し、乗務員58名による評価試験を実施した。その結果、上下並びである車両ドアの開閉スイッチと同時期に扱うものとして、左右並びより上下並びの評価が高く、プッシュ方向は柵垂直方向より上下方向が疲れにくいと評価された。上下並び、上下方向プッシュの組みあわせの操作盤は、他の配置の操作盤より操作しやすく、間違いにくいと評価された。",null,"操作盤の設置高さを決める際、男性、女性の身長のパーセンタイル値を引用。HQL04-06データベースと思われる","人間生活工学","」Vol.12 No.2 (36号)　pp50-56","2011-09-30","HQLより有償提供","公共の乗り物"]
[19,"人間快適工学を用いて背広服上衣の着心地評価","西松 豊典、金井 博幸（信州大学）、柴田 清弘（（株）ＡＯＫＩ）","着心地、スーツ、衣服圧、筋電図、人間快適工学","なし",null,"92A5の体型に該当、もしくはそれに近い被験者10名を選定。被験者の身長、チェスト、ウエスト、体重を計測。","人間生活工学","Vol.13 No.1 (37号)　pp20-25","2012-03-31","HQLより有償提供","衣服"]
[20,"デジタルヒューマンJackによる介護現場の介助者腰部負担評価法の開発","田中 優介（摂南大学大学院）、福井 裕、川野 常夫（摂南大学）","介護、移乗介助動作、腰痛対策、椎間板圧迫力、デジタルヒューマン","本研究では、介護現場で実際に介助作業を行う人の腰部負担を評価して、腰痛発作の危険性を予知するとともに、姿勢改善を指導することのできる簡便な方法を確立することを目的とした。病室や在宅介護の現場の作業を対象とするため、大掛かりなモーションキャプチャや床反力計などの測定器は使用せずに、家庭用ビデオカメラで実際の介助作業を撮影したあと、デジタルヒューマンモデルの市販ソフトであるJackとその腰部圧迫解析機能（Low Back Compression Analysis Toolkit）を用いて、ビデオ録画をもとに介助作業を再現し、そのときの椎間板圧迫力を推定した。そのために必要な介助者の手や肩に作用する外力はパラメータとして変動させ、アウトプットとしての椎間板圧迫力の変化を見る感度分析を行うことによって、腰痛判定および介助者への改善指導を行う方法を開発した。以上の方法をベッドと車いすの間の移乗介助動作に適用し、それが有効に機能することを確認した。",null,"介助者の腰部負担の評価にデジタルヒューマンJackを活用した。Jackの身長、体重をアメリカ人男性の50パーセンタイル値（175.4㎝、78.5㎏）とした。（データ出典不明）","人間生活工学","Vol.13 No.1 (37号)　pp55-61","2012-03-31","HQLより有償提供","その他"]
[21,"ヒューマンデザインテクノロジーを用いた消臭・芳香剤の容器のデザイン開発とその評価","溝口 菜見（和歌山大学大学院）、山岡 俊樹（和歌山大学）、角本 次郎（日進化学（株））、旅田 健史（和歌山県工業技術センター）","ヒューマンデザインテクノロジー、ユーザリクアイアメント、ユーザビリティ、ユニバーサルデザイン","本研究の目的は、ユーザの要求事項を反映し消費者の心をつかむ製品の開発、および評価を行うことである。対象製品はエアゾールアイ婦野消臭・芳香剤の容器とした。本研究では、ヒューマンデザインテクノロジーを用い、ユーザの要求事項の抽出からデザイン、評価まで行った。\nまず、ヒアリングと評価グリッド法によるユーザの要求事項の抽出を行った結果、ユーザがデザインと使い勝手の２つの要素を重視していることがわかった。次ぎに、既存製品に対し、容器を把持した時の圧力分布測定を行い、ユーザの整理データを採取した。同時にユーザが商品使用時のみ把持する部分である容器の上部の握り心地の主観評価を行った。調査結果を基に構造化コンセプトを作成し、プロトタイプを作製した。プロトタイプを商品評価から評価した。",null,"持ちやすい容器開発の際、手のサイズとの関係を探る為に被験者10名の手のサイズを計測した。","人間生活工学","Vol.13 No.2 (38号)　pp72-79","2012-09-30","HQLより有償提供","日用品・家電"]
[22,"航空機用旅客シートの歴史と展望","不破野 裕崇、小清水 規之、田代 勝己（小糸工業(株)）",{"$nulls":4},"軽金属","48巻 8号 pp417-419","1998-08-01","J-STAGEより無償ダウンロード可能な号ですが、本論文はリストに記載無し。","公共の乗り物"]
[23,"車両開発時の人間工学的検討における人体寸法の適用","松田 浩一（日産自動車(株) ）","人間工学、人体寸法、車両レイアウト開発、居住性","なし",null,"レイアウトを考える際、人体寸法は重要である。男女の年代別身長平均値を比較、極東、北米、北欧の身長平均値を比較（ＨＱＬ9294データ参照）","計測と制御（Journal of the Society of Instrument and Control Engineers）","36巻 2号 pp112-113","1997-02-01","J-STAGEより無償ダウンロード可","自動車"]
[24,"人間の形態特性とそれが与える印象","河内 まき子（産業技術総合研究所）","人体寸法、体形、印象","なし",null,"体形から受ける印象と人体寸法の関係のモデル化。全身のプロポーションを表しそうな寸法を選んだ。寸法項目は周長を除き、23の幅、厚み、高さの項目を選んだ。","計測と制御","41巻 10号 pp717-722","2002年","J-STAGEより無償ダウンロード可","その他"]
[25,"人間機能の個人差を再現する次世代デジタルヒューマン\"Dhaiba\"","持丸 正明（産業技術総合研究所）","デジタルヒューマン、人間工学、コンピュータマネキン","なし",null,"DHRC所有の人体寸法データベースの因子分析結果から９つの代表体型を生成し、体表体形ごとに基本人体寸法と機能寸法を統計的に計算した。","計測と制御","45巻 12号 pp999-1004","2006年","J-STAGEより無償ダウンロード可","その他"]
[26,"観光バスの車内空間快適化技術","熊谷 直武、増田 直樹、末葭 次郎、井田 哲哉（三菱ふそうトラック・バス(株)）",{"$nulls":4},"自動車技術（Journal of Society of Automotive Engineers of Japan）","62巻 2号 pp20-26","2008-02-01","自動車技術会より有償提供","公共の乗り物"]
[27,"快適な着圧ハイソックス設計へのアプローチ (第1報) ―下腿および足部の容積変動に関連して― ","三野 たまき､ 松井 泉樹（信州大学）","むくみ, 下腿および足部, 容積変化, 着圧ハイソックス, 被服圧, 月経周期","20歳代の7割の女性がむくみを自覚する部位は下腿であると言われている.本研究では20歳前後の女子8名を被験者とし, 自作した測定用ブーツを用いて, 下腿および足部の容積変化と, 同日測定した外気温・起床時寝室温・実験室温・基礎体温・体幹と下腿周径・体重との関係を検討した.まず, 被験者一名で下腿および足部の容積を詳細に調べたところ, 両足ともに朝よりも午後に, 左よりも右が有意に増加した.通常のハイソックスを着用した全被験者 (BMIは20.4±1.4) の, 4時間経過後の下腿および足部の容積は, 朝のそれ (2548.9±269.1ml) よりも午後 (2614.4±298.0ml) に有意に65.61ml増加する (α≦0.01) , つまりむくんだ.また, 立位で過ごした時の午後の容積から朝のそれを差し引いた差 (79.7ml) よりも椅座位で過ごした時のそれ (45.2ml) の方が有意に34.51ml少なく (α≦0.05) , 椅座位で過ごせばむくみにくいことがわかった.全被験者の利き足が右足であったこと, 左足の容積変化は右足のそれと正の相関関係があることから, 全被験者の左の下腿および足部の容積も右のそれと同様な変化をすると考えられた.このような, むくみが生じる規則性を被験者1名で調べたところ, 月経開始日を挟んだ前後2週間に着目すれば, 右足の容積変化と, 起床時寝室温・外気温・実験室温・基礎体温・体重・左足の容積変化との間に正の相関関係があり, 外気温が高いほど, 起床時寝室温・実験室温・基礎体温が高く, 体重や両足の容積が増加する単純な関係が成立した.",null,"脚のむくみの調査のため、被験者は19～23歳の健康な女子8名で,彼女らの9項目（身長、体重、バスト、アンダーバスト、ウエスト、ヒップ、足首、ふくらはぎ、膝の周囲長）の身体的特徴を計測した。","繊維製品消費科学会誌","Vol.49 No.3 pp197-206","2008-03-01","J-STAGEより無償ダウンロード可","衣服"]
[28,"快適な着圧ハイソックス設計へのアプローチ (第2報) ―下腿および足部の最適な整容効果をめざして― ","三野 たまき､ 松井 泉樹（信州大学）"," むくみ, 着圧ハイソックス, 下腿および足部, 容積変化, 被服圧","近年, 脚の整容効果を目的とした着圧ハイソックスが多数市販されており, むくみを気にする人は足を細く見せるために圧の高い製品を選びがちである.しかし, 着圧ハイソックスの整容効果の詳細とこれが生体に及ぼす影響につては未だ明らかにされていない.本研究では快適で効果的なむくみを改善するためのハイソックスの基本設計条件を検討した.被験者は19～23歳の女子8名であった.一日2回, 測定間隔を4時間以上あけた午前と午後に, 下腿と足部の容積を自作の測定ブーツを用いて測定した.3種類のハイソックス (“ちょうど良い”と感じるAソックス, 最も低圧の市販着圧タイプのBハイソックス, Aハイソックスの上にサポーターで膝下から脹ら脛にかけて覆ったCハイソックス) を着用した時の, 被服圧とその圧感覚 (比率尺度によって評価) ・相対容積変化率 (午後の容積から午前のそれを差し引いた相対値) を調べた.すると, 足部ではAとCに比べBを着用した時の方が有意に圧は高く, かっ“きつい”と申告したが, どのハイソックスであっても相対容積変化率には差がなかった.下腿部では, A<C<Bの順に圧が有意に高く, その時の圧感覚も同一順に“きつい”と評価したが, 整容効果はAよりはB・Cであるものの, BとCは同程度であった.このことから下腿および足部の整容効果を期待する場合, 効果の期待できない足部を無理に圧迫する必要はなく, 下腿部のみの圧迫で充分であると考えた.また, 足部を圧迫せずに下腿部のみを圧迫 (Cハイソックス着用時) しても, 足部と下腿部をともに圧迫 (Bハイソックス着用時) した効果が下腿部で得られた.",null,"脚のむくみの調査のため、被験者は19～23歳の健康な女子8名で,彼女らの9項目（身長、体重、バスト、アンダーバスト、ウエスト、ヒップ、足首、ふくらはぎ、膝の周囲長）の身体的特徴を計測した。","繊維製品消費科学会誌","Vol.49 No.3 pp207-216","2008-03-01","J-STAGEより無償ダウンロード可","衣服"]
[29,"着脱しやすく動きやすい! ユニバーサルファッション「からだに優しいポロシャツ」の開発","坂本 弘（（株）デサント）","なし","なし",null,"ユニバーサル協会との共同開発の第１弾の際、「シニアのための動きやすいトレーニングスーツ」を開発し提案した。これは,ユニバーサルファッション協会と都立産業技術開発センターの協力を仰ぎ,50歳から74歳までの高齢者の体型測定データの提供を受け開発した。","繊維製品消費科学会誌","Vol.49 No.8 pp548-550","2008-08-01","J-STAGEより無償ダウンロード可","衣服"]
[30,"立位と座位姿勢間の若年成人女子の下半身寸法変化 ","渡辺 聰子､ 大野 淑子（山野美容芸術短期大学）､ 松梨 久仁子､ 島崎 恒藏（日本女子大学）"," パンツ, パターン, 下半身体型, 立位姿勢, 座位姿勢, 相関係数, 正準相関分析, 重回帰式","パンツ設計のための基礎的データを得る目的で, 69名の若年成人女子 (19～23歳) を対象として, 立位および座位姿勢のもとで下半身17項目に身長, 体重を加えた合計19項目の計測を行い, 立位から座位に姿勢変化した場合の寸法変化について検討を加えた.立位と座位姿勢の間で, ウエスト, 大腿最大囲, W.L.～外果, 腹囲, ヒップ, W.L.～膝蓋骨中点, W.L.～膝窩の各項目は, いずれも両姿勢における計測値間に有意な相関関係が認められるが, 後者の2項目に関しては, 相関係数が余り高いとはいえなかった.またこれらの計測項目の中で, 姿勢による寸法変化傾向が比較的明瞭だったのは, W.L.～膝窩, W.L.～膝蓋骨中点, ヒップであった.この三項目については, 両姿勢間の変化傾向を, 体型を反映する主成分得点やBMIとの観点から検討したが, 明瞭な関係を見いだすことはできなかった.W.L.～膝窩 (座位) とヒップ (座位) の2変数は, パンツ設計上重要な変数であるため, この両変数を目的変数として正準相関分析を行った.この結果からW.L.～膝窩 (座位) は, 立位のW.L.～膝蓋骨中点とウエストの高さとの関係が深く, ヒップ (座位) は立位のヒップ, 体重, ウエストとの関係が大きいことがわかった.さらにW.L.～膝窩 (座位) とヒップ (座位) をそれぞれ目的変数, そして立位計測値を説明変数として重回帰分析を行った.このとき, W.L.～膝窩 (座位) とヒップ (座位) の重回帰式に取り込まれた説明変数は, 上記の正準相関分析で指摘された変数とほぼ一致した.この重回帰式によりパンツ設計において重要と考えられるW.L.～膝窩 (座位) およびヒップ (座位) の両変数については, 単相関の関係を利用して推定するよりも, はるかに精度を上げることができた.",null,"「座位姿勢を考慮したパンツ」を製作するため、立位と座位の身体計測値の変化を把握するため、健康的な成人女子１9～23歳、69名を計測した。計測部位は18項目（ウエスト、ヒップ等の周囲長、高さ）と体重。","繊維製品消費科学会誌","Vol.49 No.9 pp621-631","2008-09-01","J-STAGEより無償ダウンロード可","衣服"]
[31,"Extraction of Ladies’ Wear Selection Support Information Using a 3D-Body and Garment Simulations for Adult Women’s Garments (Part 3): \nFeatures of Design Image Key Words and its 3D-Garment Designs \n（成人女子の３次元体型とデザインイメージ評価を用いた婦人服選択支援情報の抽出（その3）\n　－デザイン評価用イメージ用語の抽出と３次元人体モデルの着装シミュレーションによる衣服デザインの評価－）（英文）","増田　智恵（三重大学）､村上　かおり（広島大学）､平林　由果（金城学院大学）､永野　光朗（大阪樟蔭女子大学）",{"$nulls":4},"繊維製品消費科学会","Vol.50 No.2","2009-02-01","繊維製品消費科学会より有償提供","衣服"]
[32,"Extraction of Ladies’ Wear Selection Support Information Using a 3D-Body and Garment Simulations for Adult Women’s Garments (Part 4):\nClassification and Prediction of Design Image in 3D-Garment Designs \n（成人女子の３次元体型とデザインイメージ評価を用いた婦人服選択支援情報の抽出（その4）\n　－3次元人体モデルの着装シミュレーションによるデザイン分類と予測－）（英文）","増田　智恵（三重大学）､村上　かおり（広島大学）､平林　由果（金城学院大学）､永野　光朗（大阪樟蔭女子大学）",{"$nulls":4},"繊維製品消費科学会","Vol.50 No.2","2009-02-01","繊維製品消費科学会より有償提供","衣服"]
[33,"アームホール曲線とスリーブ曲線の形状の標準化","山田　民子（東京家政大学）、今岡　春樹（奈良女子大学）",{"$nulls":4},"繊維製品消費科学会","Vol.50 No.2","2009-03-01","繊維製品消費科学会より有償提供","衣服"]
[34,"高校生・中学生及び小学生のボディ・イメージ測定用の身体シルエット図\n（J-BSS-Ⅱ～J-BSS-Ⅴ）の作成","鈴木　公啓（東洋大学）、中村　顕輔（京都工芸繊維大学）",{"$nulls":4},"繊維製品消費科学会","Vol.50 No.2","2009-11-01","繊維製品消費科学会より有償提供","その他"]
[35,"着衣のゆとりの違いが着衣熱抵抗に及ぼす影響　―女性用の着衣についての実測研究―","大和　義昭（呉工業高等専門学校）、藏澄　美仁（椙山女学園大学）、石井　仁（岐阜大学）、深川　健太（広島国際大学）、飛田　国人（有明工業高等専門学校）、松原　斎樹（京都府立大学）、柴田　祥江（兵庫県立健康生活科学研究所）",{"$nulls":4},"繊維製品消費科学会","Vol.51 No.4","2010-04-01","繊維製品消費科学会より有償提供","衣服"]
[36,"若年日本人女性における日中の足部容積変動","三野　たまき（信州大学）、上条　真友子（前 信州大学）",{"$nulls":4},"繊維製品消費科学会","Vol.51 No.4","2010-04-01","繊維製品消費科学会より有償提供","衣服"]
[37,"日本の洋裁技術論―1900年代のパターン技術と2000年代の課題―（その1）","小野　喜代司（元　三紫(株)）",{"$nulls":4},"繊維製品消費科学会","Vol.51 No.7","2010-07-01","繊維製品消費科学会より有償提供","衣服"]
[38,"多面体を用いた縫合後の立体形状予測法の3次元縫合線が一定の捩れ角をもつ場合への適用","伊藤　海織（九州女子大学）、今岡　春樹（奈良女子大学）",{"$nulls":4},"繊維製品消費科学会","Vol.51 No.7","2010-07-01","繊維製品消費科学会より有償提供","衣服"]
[39,"日本の洋裁技術論―1900年代のパターン技術と2000年代の課題―（その2）","小野　喜代司（元　三紫(株)）",{"$nulls":4},"繊維製品消費科学会","Vol.51 No.8","2010-08-01","繊維製品消費科学会より有償提供","衣服"]
[40,"シリーズ「機能性スポーツウエア・インナー・ウエア」　1．.ヒトの動きと商品設計～スポーツ科学の側面からの一つの考え～","増原　光彦（大阪体育大学大学院）",{"$nulls":4},"繊維製品消費科学会","Vol.51 No.9","2010-09-01","繊維製品消費科学会より有償提供","衣服"]
[41,"シリーズ「機能性スポーツウエア・インナー・ウエア」　２．繊維素材による肩甲骨へのアプローチ―柔軟性向上ウエア『柔流』","清家　望（(株)ワコール）",{"$nulls":4},"繊維製品消費科学会","Vol.51 No.10","2010-10-01","繊維製品消費科学会より有償提供","衣服"]
[42,"シリーズ「機能性スポーツウエア・インナーウエア」　4．動作制御性と可動性を有するランニング用タイツの開発　","高本　義国（(株)アシックス）",{"$nulls":4},"繊維製品消費科学会","Vol.51 No.12","2010-12-01","繊維製品消費科学会より有償提供","衣服"]
[43,"20歳代女性のローライズスカートウエストベルトの着装と下半身体型特性との関係","金　紅淑（文化女子大学大学院）、丸田　直美（共立女子大学）、廣川　妙子（文化女子大学）",{"$nulls":4},"繊維製品消費科学会","Vol.51 No.12","2010-12-01","繊維製品消費科学会より有償提供","衣服"]
[44,"足部補正効果の可能性　－快適で温かな着圧ソックスの設計指針を目指して―","三野　たまき（信州大学）、上条　真友子（前 信州大学）",{"$nulls":4},"繊維製品消費科学会","Vol.52 No.1","2011-01-01","繊維製品消費科学会より有償提供","衣服"]
[45,"シリーズ「機能性スポーツウエア・インナー・ウエア」　　5．姿勢補正ウエア「姿勢NAVI」の開発","永橋　緑（ミズノ(株)）",{"$nulls":4},"繊維製品消費科学会","Vol.52 No.3","2011-03-01","繊維製品消費科学会より有償提供","衣服"]
[46,"シリーズ「機能性スポーツウエア・インナー・ウエア」　6．サッカー用機能インナーの開発(1)　―機能性インナーシャツSTREAL361―","小澤　明裕、勝　眞 理（(株)アシックス）",{"$nulls":4},"繊維製品消費科学会","Vol.52 No.4","2011-04-01","繊維製品消費科学会より有償提供","衣服"]
[47,"シリーズ「機能性スポーツウエア・インナーウエア」　　6．サッカー用機能インナーの開発（2）　―ハムストリングタイツ開発事例について―","橋本　雄二（(株)アシックス）",{"$nulls":4},"繊維製品消費科学会","Vol.52 No.5","2011-05-01","繊維製品消費科学会より有償提供","衣服"]
[48,"Relationships between Design Images and　Korean Adult Women's Fashion Consciousness Investigated Using 3D-Garment Simulations3次元着装シミュレーションを用いた韓国成人女子のファッション心理とデザインイメージとの関係（英文）","増田　智恵（三重大学）、村上　かおり（広島大学）、金　星児（テクノア（韓国））",{"$nulls":4},"繊維製品消費科学会","Vol.52 No.5","2011-05-01","繊維製品消費科学会より有償提供","衣服"]
[49,"JOURNAL DES DAMES ET DES MODESにおける服飾の定量的分析","大澤　香奈子（名古屋女子大学短期大学部）",{"$nulls":4},"繊維製品消費科学会","Vol.52 No.6","2011-06-01","繊維製品消費科学会より有償提供","衣服"]
[50,"3次元人体形状モデルを用いた身体計測値の推定法","中村　顕輔（京都工芸繊維大学大学院）、黒川　隆夫（大阪大学大学院）",{"$nulls":4},"繊維製品消費科学会","Vol.52 No.6","2011-06-01","繊維製品消費科学会より有償提供","その他"]
[51,"シリーズ「縫製副資材・附属品・アクセサリー類」　12．縫製付属品について　―胸増・肩増芯地，肩パッド，裄綿及びテープの基礎知識―","谷添　友子（バイリーンクリエイト(株)）",{"$nulls":4},"繊維製品消費科学会","Vol.52 No.7","2012-07-01","繊維製品消費科学会より有償提供","衣服"]
[52,"着衣バストシルエットの審美性に関する研究","知念　葉子（京都光華女子大学）",{"$nulls":4},"繊維製品消費科学会","Vol.52 No.7","2012-07-01","繊維製品消費科学会より有償提供","衣服"]
[53,"体格の多様性を考慮した通勤近郊車両用支持具の提案 (特集:人間科学)","斎藤 綾乃､藤浪 浩平､鈴木 浩明､白戸 宏明､遠藤 広晴､山本 昌和（鉄道総合技術研究所）",{"$nulls":4},"鉄道総研報告","20巻 3号 \npp23-26","2006-03-01","（財）研友社より有償提供","公共の乗り物"]
[54,"通勤近郊車両の移動制約者対応スペースにおける支持具の検討 (特集 ヒューマンファクター)","斎藤 綾乃､村越 暁子､藤浪 浩平､鈴木浩明（鉄道総合技術研究所）､松岡茂樹（東急車輌製造）",null,"移動制約者の中でも社内設備での対応が十分とは言えないベビーカー利用者等が、現行の車いすスペースを発展させた新たな共用スペースを利用する前提で、そこに設置すべき支持具の要件にについて検討した。振動環境下での評価実験の結果、立位の支持具としての機能と簡易腰掛けとしての機能を2本の手すりに分けて提供することで、従来よりも使いやすさが向上することが確認された。また、車内における適切な水平手すりの高さは、建築物の通路で適切とされている値より高いことが示唆された。",null,null,"鉄道総研報告","21巻 5号\npp35-40","2007-05-01","（財）研友社より有償提供","公共の乗り物"]
[55,"体格差を考慮した通勤近郊車両の運転台寸法の提案 (特集 ヒューマンファクター)","斎藤 綾乃､鈴木 綾子（鉄道総合技術研究所）,杉本 守久（西日本旅客鉄道）","人間工学、運転台、体格、寸法、通勤近郊車両","From questionnaires collected from drivers, it was apparent that there was a significant difference of satisfaction leves of driving positions among different body sizes, and deriver's eye height was conceivable to be most important t in adjusting driving positions, in addition, there were some problems in driving positions for short or tall drivers. In order to adjust driver's desk to the wider range of body size, we proposed a design concept, which ensures the aforesaid eye height at the adequate distance to control levers in any body sizes. The concerned drivers evaluated example layouts based on the concept, thereafter; we verified its improvements of driving positions.","女性乗務員の増加や男性の体格向上によって、運転室が対応すべき身長範囲が広がっている。運転士約3800名を対象としたアンケート調査を行い、①運転姿勢に関する満足度に体格差が大きいこと、②運転姿勢調節時に眼の高さがもっとも重視されていること、③体格によっては運転姿勢に不具合が生じていることを把握した。これたの問題を解消するため、図に示すように、情報入力源である眼の高さと、常に操作するマスコンまでの距離を優先し、小柄な人の眼を前下方、大柄な人の眼を後ろ上方とするコンセプトに基づいて改善案を作成した。一般被験者と運転士で確認試験を行い、改善案では従来より広い体格で適切な姿勢がとれることを確認した。得られた知見を整理し、基準となる視点と下方視覚が与えられた場合に、従来よりも広い体格に適合する運転台の寸法を算出する手順を提案した。","対象とする体格は設計分野で一般的に用いられている女性5ﾊﾟｰｾﾝﾀｵﾙから男性95ﾊﾟｰｾﾝﾀｲﾙという目安に基づいて身長150㎝～180㎝とした。30代男性の身長のM50は171.1㎝であり、これを標準男性の身長とみなすこととした。他に座位外眼角高、座面高などの値を引用。（HQL0406データ参照）","鉄道総研報告","24巻 11号 pp23-28","2010-11-01","鉄道総研のサイトより無償ダウンロード可","公共の乗り物"]
[56,"つり手の即座のつかみやすさ評価 (特集 ヒューマンファクター)","中井 一馬､小美濃 幸司､白戸 宏明（鉄道総合技術研究所）","人間工学、安全、車内設備、つり手、通勤車両、乗客、サバイバルファクター","The purpose of this study is to obtain the knowledge about the easiness to hold a strap in an instant depending on the strap parameters (height, shape and direction). We conducted the experiment on easiness of holding a strap to 99 subjects by using a train simulator. The height parameters are 1500mm, 1600mm, 1700mm and 1800mm above the floor; the shape parameters, circle and triangle; and the direction parameters, facing front and facing sideways. The facing front means that the subject can see the hole of the ring strap when he stands in front of the strap. As a result, it has been found out that the \"circle shape\" has a better performance than the \"triangle shape\", and the \"facing front direction\" has a better performance than the \"facing sideways direction\". It has been also found out that it is not easy to hold the strap of the \"1800mm height\" in an instant foal any shape and direction, that it takes a longer time to hold the strap of the \"1800mm height\" than that of any other height(1500mm,1600mm, 1700mm), and that it is easy to hold the \"circle-facing front\" strap of the height other than the \"1800mm height\".","列車内に大きな揺れや衝撃が発生した際に、乗客が即座につり手をつかむこたおにより地震の体を支えることができれば、他の乗客や車内設備への接触による傷害を低減させることが期待できる。しかし、即座につかみやすいつり手条件という観点のデータや知見は見当たらない。以上のことから、つり手の条件（つり手の高さ、形状及び取り付ける向き）による即座のつかみやすさの違いを一般の被験者を用いて試験的に調査した。つり手の高さの条件は床面からつり手最下点までの高さとして1500mm、1600mm、1700mm、1800mm、形状は丸と三角、向きは正面と横とした（図1参照）。試験は通勤列車が等速で直進している振動環境においてブザー御の発生後、即座につり手をつかむという内容であった（図2参照）。その結果、形状に関しては丸が良く、向きに関しては正面が良かった。また、高さ1800mmでは他の高さと比べ、形状と向きに関係なくつかみにくく、実際に即座にはつかめないことが多くなり、つかむまでの時間も長くなる。一方、高さ1500mm、1600mm、1700mmでは三角よりも丸の方が良く、特に丸の正面向きが良いということがわかった。","被験者99名の身長を計測（平均身長164.7㎝、男性171.6㎝、女性161.2㎝）","鉄道総研報告","24巻 11号 pp29-34","2010-11-01","鉄道総研のサイトより無償ダウンロード可","公共の乗り物"]
[57,"長時間乗車における優等車両用腰掛の座り心地予測手法 (特集 ヒューマンファクター)","白戸 宏明（鉄道総合技術研究所）､島宗 亮平（東日本旅客鉄道）","人間工学、長時間乗車、優等車両、腰掛、座り心地予測手法","Up to now, the sitting quality of the railway passenger seats has been mainly executed by subjective evaluation for a short time riding. However, it is uncertain whether or not such subjective evaluation for a short time riding can be applied to a long rime riding of the limited express train. The estimation method of sitting quality for a long influenced on the sitting quality for a short time riding was examined through searching for the factors that influenced the sitting quality with variation of time. As a result, it was found out that the sitting quality for 180 minutes riding can be roughly estimated from sitting quality for the riding of about 40 minutes.","鉄道における腰掛の座り心地研究は、通勤用に比べ長時間座ることや、より快適性が要求されることから主に優等車両用腰掛を対象にしてきた。これまでに座り心地の評価として、振動伝達特性評価、体圧分布評価、官能評価などが行われてきたが、長時間座ることなく、主に第一印象での評価で座り心地を評価してきた。一方、優等車両では長時間乗車する旅客の割合が多いことから、長時間乗車においける腰掛の座り心地を把握したいというニーズが存在していた。\nそこで、長時間乗車模擬試験の結果から、腰掛の座り心地の時間的変化に影響する要因を把握し、長時間乗車における座り心地をより短時間で予測する手法等について検討した。その結果、40分程度の試験時間で2～3時間後の予測がある程度可能であることが分かった。","被験者属性として身長、体重を計測。","鉄道総研報告","24巻 11号 pp35-40","2010-11-01","鉄道総研のサイトより無償ダウンロード可","公共の乗り物"]
[58,"手部寸法の画像計測と把持姿勢推定への応用 ","高橋 拓也 , 青木 義満（芝浦工業大学） , 持丸 正明 , 河内 まき子（産業技術総合研究所）",{"$nulls":4},"電気学会研究会資料. IIC","2008 86号 pp5-10","2008年","電気学会より有償提供","その他"]
[59,"解剖学的構造としわを手がかりとした手部寸法の画像計測","高橋 拓也（芝浦工業大学）, 青木 義満（慶應義塾大学）, 河内 まき子, 持丸 正明（産業技術総合研究所）","デジタルハンド、画像計測、手部寸法、回帰分析","A hand version of the computer manikin, called “digital hand”, is considered as an effective assessment tool for hand-operated products at the design stage. In order to construct various sizes and proportions of hands in a computer, it is required to develop the system that can measure the accurate dimensions of hands automatically.\nIn this paper, an image-based measurement system of hand dimensions has been proposed. The system utilizes an image scanner for acquiring a hand image in 2D. First, the joint positions of fingers are estimated by extracting the edges of the wrinkles on a palm and fingers in this image. For this process, anatomical constraint is effectively considered. Then, the 2D dimensions of a hand are automatically calculated. In addition, based on the fact that the dimensions of a hand are highly correlated each other, the system estimates the 3D measures of a hand, such as the thickness and circumference of fingers and a palm by regression analysis.\nThe accuracy and reproducibility was validated using the proposed system by comparison with actual results measured by traditional method. The results prove our system has enough capability for actual hand measurement and its applications. ","「デジタルハンド」と呼ばれるコンピューターマネキンの手バージョンが、設計段階で手作動製品用の有効な評価方法と見なされます。様々なサイズおよびコンピューター中の多くの手を構築するように、それは手の正確な次元を自動的に測定することができるシステムを開発するように要求されます。\nこの論文では、手次元のイメージに基づいた測定システムは提案されました。システムは2Dの中の手イメージの取得のためにイメージ・スキャナーを利用します。最初に、指の関節位置は、手のひらおよびこのイメージ中の指の上のしわの端の抽出により評価されます。このプロセスについては、解剖の強制は有効に考慮されます。その後、手の2次元は自動的に計算されます。さらに、手の次元が高度に互いに関連させられるという事実に基づいて、システムは、指および回帰分析による手のひらの厚さおよび周囲のような手の3D手段を推定します。\n正確さと再現性は、伝統的方法によって測定された実際の結果と比較して提案されたシステムを使用して有効になりました。結果、私たちのシステムが実際の手測定およびその利用に対する十分な能力を持っていることを証明します。",null,"電気学会論文誌Ｃ（電子・情報・システム部門誌）","130巻 4号 pp686-695","2010年","J-STAGEサインイン必要","その他","\n"]
[60,"スマートエアバッグのための乗員検知(ITSポジショニング, 一般)","松田 三恵子（(株)東芝）","自動車、座席、体格","エアバッグの普及と供に, エアバッグの過剰な爆発による死亡事故が問題となっており, 乗員の着座状況に応じてエアバッグの爆発量を自動的に変更することが要求されている(スマートエアバッグ)。エアバッグの爆発量を自動的に調整するためには, 座席にいる乗員の体格や, 三次元位置を検知することが必要となる.本手法では, シートベルトに線および点列のマーカを組み合わせて配置し, 線マーカの凸部と, 点マーカ間距離を計測し, カメラから乗員の肩位置までの距離を推定する.ベルト上に配置したマーカ位置を計測して乗員の着座状況を推定するため, 単眼カメラで乗員の三次元位置が計測できる.乗員の肩位置とカメラまでの相対距離が推定できることを模擬的な車内環境の実験により確認したので報告する。",null,null,"電子情報通信学会技術研究報告. ITS","ITS 105(166) pp13-16","2005-07-01","ＣｉＮｉｉで定額アクセス可能","自動車"]
[61,"特集 人体寸法",{"$nulls":5},"エストレ-ラ ","No.123 pp2-21","2004-06-01","統計情報研究開発センターより有償提供","その他"]
[62,"人体寸法とものづくり (特集 人体寸法)","吉岡 松太郎（人間生活工学研究センター）",{"$nulls":4},"エストレ-ラ ","No.123 pp2-8","2004-06-01","統計情報研究開発センターより有償提供","その他"]
[63,"ワコールにおける人体データの活用 (特集 人体寸法)","今井　浩（（株）ワコール）",{"$nulls":4},"エストレ-ラ ","No.123 pp16-21","2004-06-01","統計情報研究開発センターより有償提供","その他"]
[64,"人体寸法計測の歴史 (特集 人体寸法)","河内　まき子（産業技術総合研究所）",{"$nulls":4},"エストレ-ラ ","No.123 pp9-15","2004-06-01","統計情報研究開発センターより有償提供","その他"]
[65,"コンピュータマネキンの人体寸法 (特集 コンピュータマネキン)","河内　まき子（産業技術総合研究所）",{"$nulls":4},"エストレ-ラ ","No.135 pp10-16","2005-06-01","統計情報研究開発センターより有償提供","その他"]
[66,"園児の足部形状と指定靴の適合性の検討：靴内寸法との比較","永井　恵子､阿部 薫（新潟医療福祉大学）","なし","なし",null,"専門靴店に来店し足型計測を要望した4-6歳の健常幼児206人を計測。足型計測をしﾌｯﾄﾌﾟﾘﾝﾄを採取、その印影から足長と足幅を、足囲はテープメジャーで計測。","第12回新潟県医療福祉学会学術集会","P-6 pp24","2012-11-01","新潟県医療福祉大学 機関リポジトリでアクセス可","衣服"]
[67,"消防隊員用防火服の現状と展望","箭内　永治（（財）日本防炎協会）","試験・研究・調査　火災現象・火災研究　実大火災実験　材料関係　難燃性・難燃化　その他材料関係　消防活動　消防機械　その他の消防機器具","なし",null,null,"火災","60巻 3号（通巻306号） pp8-13","2010-06-20","日本火災学会会員HPより会員のみﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可\nＣｉＮｉｉでサインイン必要","衣服"]
[68,"1206 通勤近郊車両の手すりと吊手の握りやすさの研究(OS7-1 福祉とモビリティ,OS7 福祉・バリアフリー,次世代交通システム,オーガナイズド・セッション)","斉藤 和彦、平井 俊江、松岡 茂樹、西垣 昌司（東急車輛製造）､ 斉藤 綾乃、鈴木 浩明（鉄道総合技術研究所）","手すり","Many of passengers in Japanese commuter/suburban train are forced to travel with standing. In this circumstance, facilities for standing passengers such as handrail and handstrap have important function. However, the study and quantitative evaluation for these facilities had not been performed in Japan. We evaluated the diameter of these facilities in terms of better usability. This evaluation is based on the result of experimentation by ride comfort simulator, which can simulate running vibration in railway vehicle. Finally, we considered the optimum range of diameter for the usage of passenger including aged person.","日本人通勤者/郊外電車の中の乗客の多くは、立って旅行することを強いられます。この状況では、手摺りとつり手のような乗客を立てるための施設には重要な機能があります。しかしながら、これらの設備用の研究および定量的評価は日本で行なわれていませんでした。私たちは、よりよい有用性の点からこれらの設備の直径を評価しました。この評価は旅行気楽さシミュレータによって実験の結果に基づきます。それは鉄道車両中の振動を実行することをシミュレートすることができます。最後に、私たちは、高齢者を含む乗客の使用法用直径の好適範囲を考慮しました。","鉄道","日本機械学会　交通・物流部門大会講演論文集","2008 17号\npp339-340","2008-12-09","CiNii定額アクセス可能","公共の乗り物","\n"]
[69,"入浴姿勢時の安全性からみた浴槽表面のすべりの相対的評価方法 ","小野 英哲（東京工業大学）､ 永田 まゆみ（（株）ＩＮＡＸ）､ 井戸川 純子（東京工業大学大学院生） ","滑り（すべり）、浴槽、評価方法、安全性、尻、背中","This paper presents a method to evaluate relatively the slipperiness of bathtub surfaces and a human body (the buttocks and the back) from a viewpoint of safety. \nIn order to make the sensory scales, sensory tests with regard to the slipperiness of the buttocks and the back in a bathtub were carried out. Then the measuring methods for the slip-resistance which had the relationship with the sensory scales were discussed. As a result, it was clarified that the sensory scale on  the slipperiness of the buttocks was correlated with the slip-resistance C.S.R･BH, and the sensory scale on the slipperiness of the back was correlated with the slip-resistance C.S.R･BB.","この論文は、安全性の観点からバスタブ表面および人体(尻と背)の滑りやすさを相対的評価する方法を示します。感覚尺度を作るために、バスタブ中の尻および背の滑りやすさに関する官能テストを行ないました。その後、感覚尺度との関係があったスリップ抵抗のための測定方法を議論されました。\nその結果、尻の滑りやすさの知覚の目盛りがスリップ抵抗C.S.R・BHと関連していたことは明確にされました。また、背中の滑りやすさの知覚の目盛りはスリップ抵抗C.S.R・BBと関連していました。","3才～20才までの各年齢ごとに男女別に身体各部の体積を測定（人間工学基準数値数式便覧）、その値を数式に入れ、水中で尻から浴槽に作用する荷重を算出。","日本建築学会構造系論文集","521号 pp9-16","1999-07-01","ＣｉＮｉｉオープンアクセス可","家具・住宅設備"]
[70,"公民館の避難所転用に関わる要件 : 船橋市におけるケーススタディ ","浅野 平八､ 広田 直行 （日本大学）","公民館、災害対策、避難所、施設内オープンスペース率、学習諸室率、支援拠点","In this report, the condition to utilize citizen's hole, which is referred to as KOHMINKAN in Japan, as primary shelter in disaster is studied. The case studies for the KOHMINKAN in Funabashi-shi, Chiba prefecture are performed. The rate of learning room and the rate of open space are utilized as the analysis parameters to identify the conditions of shelter. As the result, it is clarified for the taking capacity of refuge people when the KOHMINKAN is utilized as shelter and the condition to utilize the facilities as the case for disaster support activates. ","この報告書では、災害時の主要な避難所として、市民の穴(それは日本で公民館と呼ばれる)を利用する条件を研究した。千葉県船橋市の公民館のケーススタディを行なった。学習室とオープン スペースの割合の率は、保護の状況を確認する分析パラメータとして利用されます。結果として、公民館が保護および災害支援のための場合が活性化するとともに、設備を利用する条件として利用される場合、それは避難者の魅力のある収容数のために明確にされます。","二次避難時において、避難者１人当たりの占有面積には、寝返りできる必要面積として2.3㎡（参照：設計のための人体寸法データ集）","日本建築学会技術報告集","7号 pp105-108","1999-02-01","ＣｉＮｉｉオープンアクセス可","建築"]
[71,"体表面積と形態係数に基づいた人体形状モデルの開発 ","鈴木 健次､ 垣鍔 直（国立豊田工業高等専門学校）","人体モデル、形態係数、有効放射面積率、体表面積","A model of the human body must reflect on physiological factors such as body surface area (BSA) and configuration factors between the human body model and its surroundings. In this study, a rectangular frame was fabricated and 3900 scales were incorporated to accurately measure loci of the specific points on the subject's body surface. The model of subject's whole body was then described on three dimensional graph and its surface area and configuration factor were compared with BSA measured with a ganpi paper method and the effective radiation factor (ERF) measured with a photographic method, respectively. BSA and ERF of models described with 16mm and 48mm coordinated showed no significant differences as compared with true values. Therefore, a roughly shaped model of maximum 48mm coordinated may be applicable with regard to BSE and ERF.","人体のモデルは、体表面積(BSA)のような生理学の要因、および人体モデルとその環境の間の構成因子を反映する必要があります。この研究では、長方形のフレームを作り上げ、3900スケールを正確に被験者の体表面上の特定のポイントの位置を測定するために組込まれました。その後、主題の全身のモデルは3枚の次元のグラフに記述されました。また、その表面積と構成因子は、写真法で測定された雁皮紙方法および有効放射要因(ERF)で測定されたBSAとそれぞれ比較されました。真価と比較して、調整されて、16mmおよび48mmで記述されたモデルのBSAおよびERFは、著しい違いを示しませんでした。したがって、最大統合48mmの荒く形作られたモデルは、BSEとERFに関して適用可能かもしれません。","人体と単純モデルの間に位置する工学的人体形状モデルを表現するため、男子学生2名の計測をした。計測は人体表面の３次元座標、人体寸法（マルチン式）、体組成、体表面積、形態係数及び有効放射面積。ＨＱＬ9294の３次元計測にも言及。（参考文献：設計のための人体計測マニュアル、設計のための人体寸法データ集）","日本建築学会計画系論文集","515号 pp49-55","1999-01-01","ＣｉＮｉｉオープンアクセス可","その他"]
[72,"便所・浴室における介助空間と高齢者特性との関連性に関する研究 : 全国のホームヘルパーによる主観的な広さ評価に関する調査研究 ","加藤 麻樹､ 西島 衛治（九州看護福祉大学）","ホームヘルパー、高齢者、介護、浴室、便所、人間工学","Most of residential spaces are not arranged for elderly people who have some disorder to live independently. Therefore, they have to employee the home-helpers to care themselves. Unfortunately, most of the Japanese residents are not suitable for the home-helpers to care, especially at bathroom. In this paper, a survey to the Japanese home-helpers was conducted to investigate the subjective suitable size of lavatory and bathroom. It comes to be clear from the result that the ratio of elderly people's ergonomic data affects on the home-helpers' evaluation. We have to consider of the measurements of elderly people when we construct the lavatory and bathroom.","ほとんどの居住のスペースは、独立して生きる若干の障害がある高齢者のために整えられていません。したがって、彼らは、彼ら自身を介護するためにホームヘルパーを雇わないといけない。不運にも、ほとんどの日本の居住者はホームヘルパーが介護するのには、特にバスルームで適切ではありません。この論文では、日本のホームヘルパーへの調査は洗面所とバスルームの主観的な適切なサイズを調査するために行なわれました。それは高齢者の人間工学的のデータの比率がホームヘルパーの評価に関して影響を及ぼす結果から明白になります。洗面所と浴室を設計する場合、私たちは高齢者の測定に考慮しなければなりません。","被介護者の身長を計測。浴室、便所の面積を被介護者の身長と積算した。今回は介助者の身体寸法計測をしていないが、介助者の平均年齢が44.3歳で、この年代を中心とした身長の寸法値は平均150.1㎝との調査結果がある（設計のための人体寸法データ集）。","日本建築学会計画系論文集","529号 pp187-193","2000-03-01","ＣｉＮｉｉオープンアクセス可","家具・住宅設備"]
[73,"床座位を中心とした各姿勢における接触面積比の再現性に関する研究 ","宮本 征一、堀越 哲美（名古屋工業大学）､ 冨田 明美（椙山女学園大学）","接触面積比、床座位、指示方法、再現性、身体特徴","Posture sitting directly on a floor is used as relaxation posture in Japanese living style. It is necessary to obtain contacted area between the human body and a floor to calculation of the human heat dissipation through a floor for heating design. There are the previous studies regarding the contacted area, but their reproducibility has not been verified. The contacted surface areas of standing, sedentary, lying posture and posture sitting directly on a floor were estimated. As a result, in sitting with legs stretched, there was a gradual correlation between the thickness of fat and contacted surface area ratio. The subjects maintained their posture followed by two kinds of instructions: Instruction-A: The subject passively maintains posture, Instruction-B: The subject actively maintains posture. Under the instruction-B reproducibility was obtained. After half a year had passed, the same experiment was conducted. The obtained data were closed to the data in the first experiment.","床に直接座る姿勢は、日本生活様式の中でくつろぐ姿勢として用いられます。人間の身体と床暖房設計用床を通して人間放熱の計算に間の接触領域を取得する必要があります。接触面積に関して従来の研究があります。しかし、それらの再現性は確認されていません。\n立位、椅座位、臥位、床に直接座る平座位の接触面積が評価されました。\nその結果、脚を伸ばして座る際に、脂肪の厚さと接触面積比率の間に徐々の相関性がありました。主題は、2種類の指示が後続するそれらの姿勢を維持しました、指示-A:主題は受動的な姿勢を維持、指示-B:主題は能動的に姿勢を維持します。指示-Bの下では、再現性は得られました。半年が過ぎた後、同じ実験が行なわれました。得られたデータは、最初の実験のデータを止められていました。","被験者13名の身体寸法ををマルチン式で計測。計測項目はＨＱＬ9294を参考。日本人青年の身体寸法統計値（設計のための人体寸法データ集）と被験者平均値と比較。","日本建築学会計画系論文集","532号 pp23-27","2000-06-01","ＣｉＮｉｉオープンアクセス可","家具・住宅設備"]
[74,"着衣のゆとりが人体の有効放射面積と形態係数に及ぼす影響に関する研究 : 2. 青年男子被験者を用いた立位姿勢の場合 ","宮本 征一､ 堀越 哲美（名古屋工業大学）、冨田 明美（椙山女学園大学）､ 垣鍔 直 （足利工業大学）","有効放射面積率、形態係数、着衣のゆとり度、体表面積、写真法、立位姿勢","The purpose of this paper is to clarify the influence of the clothing fits exerts on the effective radiation area and the configuration factor of the human body. Examined clothes were the stand color shirt with the long sleeve and the pants. The effective radiation area and the configuration factors for 3 young male subjects at standing posture were measured by the photographic method. As a result, the effective radiation area factor was found to be 0.79 for an unclothed, 0.85 for the clothes No.0 with not ease, 0.90 for the clothes No.3 with usual ease and 0.93 for the clothes N0.6 with double ease.","本稿の目的は、有効放射面積と人体の形態係数を発揮する服のフィットの影響を明らかにします。検査された衣服は、長袖のスタンドカラーのシャツとパンツでした。有効放射面積と形態係数は、写真法によって立位姿勢の3人の若年男性を測定しました。その結果、有効放射面積率は、裸体に比べ0.79であると分かった、ゆとりの無い着衣No.0は0.85、通常のゆとり着衣No.3が0.90、２倍のゆとり量を入れたN0.6は0.93であった。","被験者3名の身体データ、3名の平均値は20～24歳の日本人青年男子の平均値とほぼ等しい（日本人の人体計測データ92-94）","日本建築学会計画系論文集","539号 pp23-28","2001-01-01","ＣｉＮｉｉオープンアクセス可","衣服"]
[75,"幼児を対象とした人体および動作計測装置の開発と計測による建築安全計画への考察 : 乳幼児の家庭内事故防止に関する研究 その1 ","八藤後 猛､ 野村 歡（日本大学）､ 田中 賢､ 中村 孝之（積水ハウス㈱）","乳幼児、家庭内事故、計測、人体寸法、動作寸法、日常生活動作","In Japan, measurements of body parts and compiled data on mobile function of infants hardly exist. Therefore, we developed a measurement device arid measured infants to compile data. Results revealed that:\ni)  It is difficult to predict finger and head circumference, from height and weight of an infant.\nii) A corelation was observed with age and the ability to pull and push.\niii) Through all age categories, the ability to pull was maximized when the object was placed 50 cm above ground.\niv) The horizontal reach differs significantly, depending on the age and the height of the table, with lower height providing a greater reach as it allows the infant to bend forward.","日本では、部位の寸法と幼児のモバイル機能に関する編集されたデータが、ほとんど存在しません。したがって、私たちは乳児のデータを収集する測定装置を開発しました、結果は、以下を明らかにしました：\ni) 乳児の高さおよび重量から、指と頭囲を予測するのは難しい。\nii) 押したり引っ張ったりする能力と年齢の相関関係が観察されました。\niii) すべての年齢カテゴリーにおいて、物体が地上50cmに置かれた時、引く能力は最大限であった。\niv) 水平の到達範囲は、年齢および机の高さによって著しく異なり、低い高さは乳児が前に曲がることを可能にするとともにより大きな範囲を提供する。","乳幼児に関するデータが少なく、ＨＱＬ9294にも乳幼児データがない。今回1～6歳、273名の身体寸法、動作寸法を計測した。（参考文献：設計のための人体寸法データ集）","日本建築学会計画系論文集","562号 pp187-192","2002-12-01","ＣｉＮｉｉオープンアクセス可","建築"]
[76,"40195 段昇降における視環境条件と段寸法との関わりについての検討 : その2 標準的な青年女子における定量的検討(視認性評価,環境工学I) ","西村 南美、井上 容子（奈良女子大学）、秋月 有紀（京都大学防災研究所）","階段昇降、照度、輝度対比、蹴上、踏面、段鼻","なし",null,"個人の視力及び身体寸法の影響が等しいとみなせる被験者を用いて実験を行った。被験者は標準的な青年女子14名であり、身長155～163㎝、足長22.0～23.5㎝。（参考文献：日本人の人体計測データ92-94）","日本建築学会大会学術講演梗概集（東海） D-1, 環境工学I, 室内音響・音環境, 騒音・固体音, 環境振動, 光・色, 給排水・水環境, 都市設備・環境管理, 環境心理生理, 環境設計, 電磁環境","2003(D-1) pp405-406","2003-09-01","ＣｉＮｉｉオープンアクセス可","建築"]
[77,"B-40 限定空間内の着座行動に関する人間工学的研究 : 前後座席間の通過歩行動作と新幹線自由席の着座特性について(建築計画・建築経済住宅問題)","大谷 和泉､ 若井 正一(日本大学)","歩行動作、座席間、アキ寸法、通路幅、着座特性、新幹線","なし",null,"被験者は体格の違いを考慮した健常成人男女大学生各10名、計20名とした。","日本建築学会東北支部研究報告集. 計画系","66号 pp343-344","2003-06-01","ＣｉＮｉｉオープンアクセス可","公共の乗り物"]
[78,"5386 データベース構築のための問題点の整理及び手法の検討 : 人体寸法や身体機能から見た動的建築設計資料集成の開発(人体・動作,建築計画I)","布田 健（（独）建築研究所）","動的建築設計資料集成、人体寸法,　身体機能、モーションキャプチャー、コンピュータマネキン","なし",null,"住宅や建築の寸法を人体寸法や身体機能から決定する際に参照が可能なデータベースを構築するため、人体寸法データはＨＱＬ9294データを活用。","日本建築学会大会学術講演梗概集（東海） E-1, 建築計画I, 各種建物・地域施設, 設計方法, 構法計画, 人間工学, 計画基礎","2003 pp771-772","2003-09-01","ＣｉＮｉｉオープンアクセス可","建築"]
[79,"5198 座らせきり高齢者をつくる介護施設の環境(施設内行動・動作,建築計画I)","齋藤 芳徳（川崎医療福祉大学）","介護施設、座らせきり高齢者、低座面調整機能付き車いす、生活設備環境、動作寸法","なし",null,"「車いすの人間工学的な寸法の不適合は明らかであり（参考文献：日本人の人体計測データ92-94）、とりわけ、女性高齢者との不適合が顕著である。」","日本建築学会大会学術講演梗概集（北海道） E-1, 建築計画I, 各種建物・地域施設, 設計方法, 構法計画, 人間工学, 計画基礎","2004 pp395-396","2004-08-01","ＣｉＮｉｉオープンアクセス可","日用品・家電"]
[80,"階段昇降時の視覚的識別性 : 公共空間における視覚障害者の歩行安全性に関する研究 その3","高井 智代（㈱ＩＮＡＸ）､ 松本 直司（名古屋工業大学）","弱視者、階段、視覚的識別法","なし",null,"階段の先端板の幅を4種類（30,50,100,150㎜）とした（参考：設計のための人体寸法データ集）","日本建築学会計画系論文集","589号 pp55-62","2005-03-01","ＣｉＮｉｉオープンアクセス可","建築"]
[81,"5447 開発の概要と現状の達成の程度及び課題 : 人体寸法や身体機能から見た動的建築設計資料集成の開発 その2(人体・動作,建築計画I)","布田 健（（独）建築研究所）","人体寸法、動作寸法、デジ典、動的建築設計仕様集成","なし",null,"データベース構築に向け、コンピュータマネキンを開発。マネキンは人体箇所をＨＱＬ9294の寸法を参照した。なお成人（男女）のマネキンはＨＱＬ未対応。","日本建築学会大会学術講演梗概集（近畿） E-1, 建築計画I, 各種建物・地域施設, 設計方法, 構法計画, 人間工学, 計画基礎","2005(E-1) pp927-928","2005-09-01","ＣｉＮｉｉオープンアクセス可","建築"]
[82,"オフィス空間におけるスーツ着用時の温熱的快適域に関する研究\nその２　夏季の中程度高温環境下における温冷感の男女の差異について","宮本 征一（摂南大学 ）","温熱的快適感、温冷感、男女の差異、温熱環境の許容率、中程度高温環境","In this paper, in order to clear the thermal comfort zone in wearing suits, the evaluation experiment was conducted under moderately hot conditions in the steady temperature and humidity room, assumed office in summer. As a result, it was shown that there was not the gender difference of mean total heat flux, but there was the gender difference of mean sensible heat flux and mean latent heat flux. There was the gender difference of thermal comfort vote when the value of MST was 34.1°C - 35.6°C. And it was shown that natural TSV is represented in SET* of 28.4°C in female subjects. This value was higher than the conventional value. It was clear that there was the gender difference of acceptable rate of thermal environment.","この論文では、スーツを着用している際に熱的快適性ゾーンをきれいにするために、評価実験は、夏のオフィスを想定し、適度に安定した温湿度室の高温条件の下で行なわれました。その結果、中間の総熱量流出の性別による相違がなかったことは示されました。しかし、中間の顕熱流出および中間の潜熱フラックスの性別による相違がありました。MSTの値が34.1°C -35.6°Cだった時、熱的快適性投票の性別による相違がありました。また、自然なTSVが女性の主題の28.4°CのSET*の中で表わされることが示されました。この値は協定価格より高かった。熱環境の受理可能な割合の性別による相違があったことは明らかでした。","夏季の中程度高温環境条件における男女の歳を明らかにする実験。被験者の身体特製値は日本人の20～24歳の身長、体重の統計値とほぼ同じ値。被験者の値と共に表で示す。（参考文献：日本人の人体計測データ92-94）","日本建築学会環境系論文集","73巻 628号 pp715-720 ","2008-06-01","J-STAGEより無償ダウンロード可","その他"]
[83,"5452 自転車駐輪場の使用実態からみた駐輪に必要なスペースに関する検討 : 身体周囲に必要なアキ寸法の計測に関する人間工学的研究","若井 正一（日本大学）","自転車、駐輪場、必要スペース、人体動作、アキ寸法、人体計測","なし",null,"学内において駐輪に必要なスペースをみる実験を行った、被験者は身体の大小を考慮した健常な男女各10人とした。被験者の身長と自転車の出し入れに必要なスペース（車間距離）を図（グラフ）に表した。","日本建築学会大会学術講演梗概集（北陸） E-1, 建築計画I, 各種建物・地域施設, 設計方法, 構法計画, 人間工学, 計画基礎","2010 pp949-950","2010-09-01","ＣｉＮｉｉオープンアクセス可","建築"]
[84,"高齢者の浴槽またぎ動作時に使用する縦・横手すりの有効性に関する研究","木原 由起子､新美 浩二（（株）INAX)､大内 啓子（日本色彩研究所）､ 加島 守（高齢者生活福祉研究所）､野村 歡（国際医療福祉大学）","高齢者、浴槽またぎ動作、縦・横手すり、ビデオ観察、動作解析","The purpose of this study is to verify the relative effectiveness of vertical grab bar and horizontal grab bar usage to step over the bathtub, by and between healthy elderly persons and elderly persons with osteoarthritis of knee. The experiments were carried out in the experimental facilities simulating a reproduced bathroom for six healthy elderly persons and three elderly persons with knee osteoarthritis and the subjects' movements were recorded on video. The recorded data was closely observed focusing on how to use a grab bar. The results of analysis were as follows.\n1. Healthy elderly persons were able to use a vertical grab bar and a horizontal grab bar in much the same way (the subjects showed the ability of using just one hand to use the grab bar set against the wall leading to the bathtub).\n2. Horizontal grab bars showed greater effectiveness for elderly persons with knee osteoarthritis as these allowed use of both hands to support posture and stabilize movements.","この研究の目的は、バスタブをまたぐために健康な高齢者、および膝の骨関節炎の高齢者によって、およびそれらの間で、縦手すりおよび横手すり使用法の相対的な有効性を確認することです。実験は、膝骨関節炎の6人の健康な高齢者および3人の高齢者のための再生されたバスルームをシミュレートする実験施設で実行されました。また、主題の動作はビデオに記録されました。記録されたデータは手すりを使用する方法に注目すると緊密に観察されました。分析の結果は以下のとおりでした。\n1. 健康な高齢者は、ほとんど同じ方法(主題は、バスタブに結びつく壁に対してセットされた手すりを使用するために単に1つの手を使用する能力を示しました)で縦手すりおよび横手すりを使用することができました。\n2. 両方の手の使用が姿勢を支援し、動作を安定させることをこれらが可能にしたとともに、横手すりは、膝骨関節炎の高齢者のためのより大きな有効性を示しました。","廊下に設置する横手すりの高さ橈骨茎突高とした。その計測点、計測方法は「設計のための人体寸法データ集」、「日本人の人体計測データ92-94」を参照した。図でも説明。","日本建築学会計画系論文集","76巻 663号 pp887-894","2011-05-01","J-STAGEより無償ダウンロード可","家具・住宅設備"]
[85,"室内通路幅と歩行者の身体周囲に必要なアキ寸法の関係--身体を指標としたアキ寸法の計測に関する研究","松下 信禎、若井 正一（日本大学）","室内通路幅、身体動作、アキ寸法、人体計測、建築人間工学","This study focuses on the clearance dimensions based on the non-contact spatial area or the body movement, which a person composes around his body by movement to complete his own purposes. The purpose is clarification of the dimensional characteristics on the basis of concrete measurements, and discussion is made from the point of view of architectural ergonomics. Specifically, the contents of the this report are the one to have experimentally measured the clearance dimensions which are composed around walkers' body and the width of indoor aisle with 4 patterns which were surrounded by the desks and the wall.","この研究は、非接触の空間のエリアあるいは体運動に基づいた空きの寸法（アキ寸法）に注目します。人は自分の目的を完成する運動によって、彼の体のまわりでそれを構成します。目的は具体的な測定に基づいて次元の特性の解明です。また、議論は建築上のエルゴノミクスの視点から作られます。特に、この報告書の内容は、歩行者の体のまわりで構成されるアキ寸法、および机と壁に囲まれた4つのパターンを備えた屋内の通路の幅で、実験的に測定したものである。","被験者は平均的な体型に偏らないようにデータのバラツキに配慮して、身長が180㎝台から150㎝台の大小の体格を含んだ。身体測定項目について、マルチン式の身体計測を行った。","日本建築学会計画系論文集","76巻 667号 pp1569-1576","2011-09-01","J-STAGEより無償ダウンロード可","建築"]
[86,"閉鎖的空間における救助医療活動に関する人間工学的研究 -人体計測および動作実験に基づく訓練経路の高さ寸法の指標に関する検討-","吉村晶子（京都大学）､佐藤史明（千葉工業大学）","都市型捜索救助、閉鎖的空間救助医療活動、訓練施設、人体計測、姿勢、動作解析 ","Urban search and rescue operations are necessary to save victims trapped under rubble in structural collapse disasters. At confined-space-rescue sites, severe spatial and environmental conditions often hinder operations. To better prepare for disasters, we focused on the influence of space restrictions to (1) implement surveys on responders' body sizes through questionnaires and anthropometric measurements and (2) conduct an experiment on body movements in restricted spaces. Based on the results, threshold values at which rescue activity methods change were obtained, and are proposed as indices for effective training settings.","都市の捜索救助活動は構造崩壊災害中の瓦礫の下に閉じ込められた犠牲者を救うのに必要です。閉じ込められた空間救急のサイトでは、厳しい空間・環境条件はしばしばオペレーションを妨害します。よりよく災害の準備をするために、私たちは、アンケートおよび人体計測の測定を通って(1)応答者の身体サイズに関する道具調査へのスペース制限の影響に注目し、(2)制限領域の身体動作に関する実験を行ないます。結果に基づいて、救助活動方法が変わる閾値は有効なトレーニング・セッティングのために得られ、索引として提案されています。",null,"日本建築学会計画系論文集","673号 pp521-528","2012-03-01","J-STAGEでサインイン必要。","建築"]
[87,"宇宙ステーション特有の設計(3) : 人間工学設計","山口 孝夫（宇宙開発事業団）",{"$nulls":4},"日本航空宇宙学会誌（Journal of the Japan Society for Aeronautical and Space Sciences）","51巻 589号 pp51-59","2003-02-05","ＣｉＮｉｉでサインイン必要。\nJ-STAGEより無償ダウンロード可との事ですが、該当号に本論文が無い。","その他"]
[88,"Influence of Forms of Brassieres on Beauty of Bust Clothing Silhouettes （着衣バストシルエットの審美性に及ぼすブラジャーの形態の影響 ）","知念 葉子（奈良女子大学大学院）､ 若子 倫菜（奈良県工業技術センター）､ 諸岡 英雄（奈良女子大学）､ 諸岡 晴美（富山大学）､ 松本 陽一（信州大学）","ブラジャー、着衣バストシルエット、デジタルイメージ","In order to clarify the influence of forms of brassieres on beauty of clothing bust silhouettes, a visual impression of the bust clothing silhouette formed by C70 size brassieres in wearing under clothes was studied. Subjects (female college students) wore twenty-three types of brassieres (limited to C70 size) with different cup shapes under a pullover (of knit material) and their digital images of front, 45°-angled and side views were photographed. Then these images were evaluated by visual sensation of female college students using SD (semantic differential) method. As the result, the concept of “beautiful bust clothing silhouette” was able to be defined by a silhouette that has round, soft, natural and feminine feelings, without wrinkles on clothes and not showing the shape or line of the brassieres through the outer clothing; for example, the unevenness of the lace and seam. And it was found that the ideal shape of the cup is a three quarter cup consisting of seamless or three pieces (3 mai-hagi). ","胸部シルエットを覆う美に対するブラジャーの形式の影響を明確にするために、衣服の下でもつ際にC70サイズ・ブラジャーによって形成された胸部衣類シルエットの視覚的な印象は研究されました。\n主題(女子大生)は、正面(45°)のセーター(結合した資料の)およびそれらのデジタル画像の下の異なるカップ形で23のタイプのブラジャー(C70サイズに制限された)を着用していました。角のあるおよび側面図が撮影されました。\nその後、これらのイメージはSD(意味微分)方法を使用して、女子大生の視覚によって評価されました。\n結果として、「美しい胸部衣類シルエット」の概念は、衣服上のしわなしで、丸(柔軟で、生まれつきの名人および女性の感情)を持っているシルエットによって定義されることができ、外部の衣類によってブラジャーの形やラインを示していませんでした;\n例えばレースと継ぎ目の不規則。\nまた、カップの理想的な形がシームレスのことから成る4分の3カップあるいはスリーピース(3 5月-hagi)であることが分かりました。","ブラジャーの平面寸法を計測、被験者にはC70を通常着用し、健康でゴールデンカノンにおいて美しい体の女性の範囲に入っている女性で、比較的体形の異なる女子学生9名を用いた。被験者の人体寸法を計測し日本人成人女性の平均値（National Inst biosci human-tech(1994)参照）を示した。","Journal of Textile Engineering ","Vol.55 No.1 pp29-37","2009-01-01","J-STAGEより無償ダウンロード可","衣服"]
[89,"ギャレー空間の現状 : 航空機内のギャレー空間に関する人間工学的研究(1)","金 恩子（千葉工業大学大学院）、宇野 英隆（千葉工業大学）",null,"スチュワーデスは航空機という限られた空間と時間の中で多種多様な仕事をこなさなければならない現状にある。最近, スチュワーデスの腰痛の問題が労働災害として表面化し, 作業空間の改善が求められているところである。そこで本研究ではスチュワーデスの主な作業空間であり, 航空機内の台所と言われるギャレー空間の再構築を目的に, スチュワーデスの作業内容やギャレー空間の特徴を調べた。さらに住宅用の台所との比較を通して, 人間工学的な考察を行った。その結果, ギャレー空間は調理や洗浄をしないこと, 一度に何十人もの食事を準備すること, 狭い空間の中に膨大な量の搭載品を収納していることなどから, 台所というよりはむしろ収納室に近い空間であることがわかった。また, ギャレー空間は十分な作業領域と十分な通路領域が確保できないほどの狭い空間であった。さらにギャレー空間はその構成要素の一つであるカートの出し入れによって, 空間的大きさが刻々と変化することが分かった。最後に本研究によって得られた知見をもとに, 今後の研究課題を示した。",null,null,"デザイン学研究","45巻6号 pp19-24","1999-03-31","CiNiiより定額アクセス可能","公共の乗り物"]
[90,"収納動作時の仕事量の定量的評価 : 航空機内のギャレー空間に関する人間工学的研究(2)","金 恩子（千葉工業大学大学院）、宇野 英隆（千葉工業大学）",null,"ギャレー空間は非常にコンパクトに設計された多機能収納空間である。しかし, その反面そこで作業をするスチュワーデスにとっては作業負担の大きな空間となっている。ギャレー空間の改善のためにも作業負担の定量化が必要である。本研究では腰痛の原因の1つとも言われる高い位置への収納動作について調査した。作業負担の定量化のために表面筋電図によって, 収納動作の筋負担を調べた。各測定筋ごとに比較したところ, 各筋ごとに異なる特性が示された。それは同じ収納動作であっても, 収納場所によって作業姿勢, 動作の質が異なるからである。また, 高い位置への収納動作について限界動作比と動作角度を測定し, 身長との関係を考察した。結果として, 背の低い人ほど限界の動作を強いられていることが定量的に示された。最後にギャレー各部の収納動作に対する空間的難易度の評価を試みた。その結果は, ギャレー空間再構築時に考慮すべき基礎条件に対して具体的な方向性を与えた。",null,null,"デザイン学研究","47巻1号 pp1-8","2000-05-31","CiNiiより定額アクセス可能","公共の乗り物"]
[91,"体格差を考慮した福祉車両用車椅子のサスペンション最適特性 : 車椅子利用者のための車両乗り心地設計支援方法(5)","松岡　由幸、佐藤　陵、河合　晃平、下川　真人（慶應義塾大学）",null,"福祉車両における車椅子利用者の乗り心地改善を目標として, 筆者らはこれまでの研究において, 実車や加振台を用いた実験の結果をもとに, 乗り心地評価基準の作成や人体-車椅子系力学モデルの構築を行ってきた。本研究では, 具体的な振動対策として車椅子へのサスペンションの追加を想定し, その最適特性を, 体格差を考慮して求めることを目的とした。",null,null,"デザイン学研究","48巻1号 pp49-56","2001-05-31","CiNiiより定額アクセス可能","日用品・家電"]
[92,"ファッションデザイン画における意匠図原型作画方式の提案","長沢　幸子（文化女子大学短期大学部）、長沢　伸也（立命館大学）",null,"本論文では, 被服製作に関連した目的で描かれる「ファッションデザイン画」の範疇のうち, 被服のみを描く「意匠図」について, 太平洋戦争後のわが国における作画法の変遷を整理し, 作画の原理を明確にした。さらにファッション画の基礎教育のために, 被服造形の平面作図に近い手法で描ける意匠図の新作画システム「意匠図原型作画方式」を提案した。その一環として再現性がありかつ絶対的な原点としての「リアルプロポーション」「意匠図基本プロポーション」および「意匠図原型」を作成し提案した。これはわが国の被服造形の教育において人体寸法より起こした被服原型から平面作図に至る一連のシステムに対応するものと考えられる。",null,null,"デザイン学研究","48巻4号 pp157-166","2001-11-30","CiNiiより定額アクセス可能","衣服"]
[93,"多様場におけるシートスウィング機構の皮膚血流量への影響","松岡　由幸、山下　太一、北村　武士（慶應義塾大学）",null,"鉄道車両用シートは公共物であるため,多様場を考慮した設計が望まれている.本研究では,多様場として多様なユーザの体格および着座姿勢を考慮し,シートスウィング機構が皮膚血流量に及ぼす影響を解明した。その結果,シート先端部において,大腿部の大伏在静脈,膝窩静脈および下腿部の小伏在静脈にかかる圧縮力が皮膚血流量に大きな影響を及ぼすことを示唆した。",null,null,"デザイン学研究","49巻1号 pp93-102,","2002-05-31","CiNiiより定額アクセス可能","公共の乗り物"]
[94,"枕の開発における効率的な人間中心設計の方法 : 寝返り性能を設計値に変換する方法について","上西園　武良（アイシン精機）、岡田　明（大阪市立大学大学院）、池浦　良淳（三重大学大学院）",null,"枕の寝返り性(官能値)に関する目標性能の設計値への変換について検討した。16名の被験者にて6種類の異なる枕を用い,寝返りし易さの官能評価を実施した。一方,これら6種類の枕上にて人体頭部の回転トルク相当量を測定した。この結果,官能値の平均値と回転トルクの間に高い相関を見出した。さらに物理モデルにより,回転トルクを図形的な設計パラメータに変換した。以上より,官能値を設計パラメータに変換することが可能となった。このように,人体への刺激となる物理量(人体頭部の回転トルク)を用いれば,個別機器に依存しない刺激と感覚強度の相関を設計に用いることとなり,官能値を設計値に変換する新たな手法となる可能性がある。",null,null,"デザイン学研究","54巻5号 pp29-34","2008-01-31","CiNiiより定額アクセス可能","家具・住宅設備"]
[95,"観察記録ツール\"CAVScene\"のデザイン","植村　朋弘（多摩美術大学）、刑部　育子（お茶の水女子大学）、戸田　真志（公立はこだて未来大学）",null,"CAVScene(Gyobu,Toda,Uemura,kudo,2009)は、幼稚園など実践活動における学習環境を、観察記録するためのツールとして開発された。そこでの偶発的・創造的に起きる学びの過程を追いながら、効果的な観察記録が可能である。このツールは、片手で持てるサイズのWebカメラ付きモバイルPCで、移動しながら観察できる。画面上のタブレット機能によって、動画や静止画を撮影したり、再生しながら画像に直接メモ書きができる。付箋機能によって観察内容をテキスト人力し画像に貼ることもできる。このツールは、実践直後でも具体的画像を基に実践者にフィードバックし、観察者と情報共有しながらの振り返り(リフレクション)が可能である。開発は幼児教育・情報システム開発・インターフェイスデザインの3分野の研究者によって進められた。",null,null,"デザイン学研究　2010年度作品集 ","No.16 pp34-37","2011-03-30","CiNiiより定額アクセス可能","日用品・家電"]
[96,"東海道新幹線用腰掛けの研究","森下　佳孝（東海旅客鉄道（株））、平井　純、田代　勝己（小糸工業（株））",{"$nulls":4},"JREA ","40巻 11号 pp25025-25028","1997-11-01","日本鉄道技術協会より有償提供","公共の乗り物"]
[97,"快適な車両用腰掛の開発","渡辺 清一、橋本 克史、横山 義彦（東日本旅客鉄道（株））",{"$nulls":4},"JREA","51巻 10号 pp33693-33696","2008-10-01","日本鉄道技術協会より有償提供","公共の乗り物"]
[98,"山手線での新しい通勤電車用腰掛の試行 (特集 デザイン・人間工学)","水口 昌彦、玉槻 晃（東日本旅客鉄道（株））、山崎 信寿（慶応義塾大学）",{"$nulls":4},"JREA","54巻 11号 pp36393-36396","2011-11-01","日本鉄道技術協会より有償提供","公共の乗り物"]
[99,"特集：デザイン・人間工学",{"$nulls":5},"JREA","55巻 11号","2012-11-01","日本鉄道技術協会より有償提供","公共の乗り物"]
[100,"新幹線電車の技術の経緯(15)11 新幹線電車の腰掛の開発経緯(その1)","望月 旭（（株）東芝）",{"$nulls":4},"R&ｍ","Vol.16 No.5 pp50-54","2008-05-01","日本鉄道車両機械技術協会より有償提供","公共の乗り物"]
[101,"新幹線電車の技術の経緯(16)11 新幹線電車の腰掛の開発経緯(その2・最終回)","望月 旭（（株）東芝）",{"$nulls":4},"R&ｍ","Vol.16 No.6 pp52-55","2008-06-01","日本鉄道車両機械技術協会より有償提供","公共の乗り物"]
[102,"航空機シｰト着座中の軽運動が下肢の血行動態に与える影響","小山 秀紀、海老根 祐一、野呂 影勇（早稲田大学）、安藤 敏弘、坂東 直行（岐阜県生活技術研究所）、金城 正佳（湘南東部総合病院）","近赤外線分光法、組織血液酸素モニタ、座位姿勢、軽運動、血栓症","着座中に上体の軽運動を取り入れることが, 下肢の血行動態にどのような影響を与えるのか近赤外線分光法とむくみ測定より検討した. 実験は, 中高年女性10例を対象に, 60分間着座した条件と上体の軽運動を挿入した条件を比較した. その結果, 腓腹筋内の酸素化ヘモグロビン変化量 (Δdeoxy-Hb) は, 軽運動条件のほうが安静着座条件に比べて, 有意に増加した (p<0.05). 脱酸素化ヘモグロビンの変化 (Δdeoxy-Hb) は, 条件間で異なるパターンを示した (p<0.01). とくに,Δdeoxy-Hb は運動後に低値を示し, 回復する波形を示した. 下肢のむくみは有意ではないが, 軽運動条件のほうが抑制された. これらの結果は, 着座中の運動が動脈血の流入量の増加と静脈還流を効果的に増加させることを示唆している.",null,"被験者は43～67歳の女性10名。身長、下腿高（足のどこまでの高さか？）、体重を計測。下肢の血行動態の一指標として、実験前後に巻尺を用いて、足の甲囲、前足囲を計測しむくみを比較した。","人間工学","Vol.40 No.6 pp309-314","2004-12-01","J-STAGEより無償ダウンロード可","公共の乗り物"]
[103,"通勤近郊列車のつり革高さと手すり位置の検討\n","斎藤 綾乃、鈴木 浩明、白戸 宏明、藤浪 浩平、遠藤 広晴（(財)鉄道総合技術研究所）、松岡 茂樹、平井 俊江、斉藤 和彦（東急車輌製造(株)）","つり革、手すり、使いやすさ、身長","振動環境下で通勤近郊列車の支持具の使いやすさを検討した. 列車の走行振動を模擬できるシミュレータ内に, 車内設備を取り付け, 幅広い身長の利用者に, 様々な寸法のつり革や手すりを評価させた. つり革全体の長さは275mm, 375mm, 475mmの3水準, 床からのつり革高さは靴を履いた身長に対する比 (以降, 身長比) 80～120%まで5%間隔とした. つり革長さ275mmの場合, 身長比99%が最適であり, 90～105%が推奨範囲であった. つり革が長くなると推奨範囲が狭まった. 推奨範囲外となる人の割合を最少にする観点から, いくつかの推奨値の組合せを提案した. 手すりについては, 座面前縁から150mmの距離をとったものが, 現行 (座面前縁からの距離0mm) と比較して, 姿勢維持の有効性や立ち上がりやすさが向上することを確認した. 乗降性は悪化しなかった.",null,"つり革の高さを算出するにあたり、日本人の人口と身長データをもとにつり革高さ毎に推奨範囲外となる割合を算出。各年齢の身長のパーセンタイル値を参考にした。（文科省：学校保健統計、ＨＱＬ9294データ参照）模擬被験者の体型把握にも参照。","人間工学","Vol.42 No.1 pp9-21","2006-02-01","J-STAGEより無償ダウンロード可","公共の乗り物"]
[104,"ベビーカー利用者等に配慮した通勤近郊車両内車いすスペースの手すり寸法","斎藤 綾乃、鈴木 浩明、白戸 宏明、藤浪 浩平、村越 暁子（(財)鉄道総合技術研究所）、松岡 茂樹、平井 俊江、斉藤 和彦（東急車輌製造(株)）","ベビーカー、手すり、通勤近郊車両","ベビーカー利用者との共用を視野に入れた車いすスペースの手すり寸法を検討した. 列車の走行振動を模擬できるシミュレータ内に設備を設置し, 振動環境下で, ベビーカー利用者46名, 一般乗客67名の評価を得た. その結果, 高さ800mmの従来の手すりより, 950mmと700mmの2本を設置するほうが, 姿勢を支える, 軽く腰掛けるという観点から使いやすいことが明らかになった. ベビーカー利用者の76.1%がベビーカー用のスペースとして従来スペースよりよいと評価した.",null,"日本人の身長分布と、本被験者の分布を図で示す。日本人の分布より上の方へずれていた。日本人の身長分布は15年前の計測値で、15年間に主に高齢者の体格が向上している。（成人男性、女性の人体計測データを参照）","人間工学","Vol.43 No.2 pp71-80","2007-04-01","J-STAGEより無償ダウンロード可","公共の乗り物"]
[105,"介護用ベッド背上げ時の姿勢評価 ","窪田 聡（国際医療福祉大学)、山本 澄子（国際医療福祉大学大学院）","介護用ベッド、背上げ、姿勢、動作分析","介護用ベッドは背部の床板 (以下ボトムとする) に傾斜をつけ, 臥位から座位の状態にする機能がある. しかしこの機能を用いると身体がずり落ちた状態での座位姿勢となってしまい, 腰部腹部を圧迫させることがある. 本研究では背上げ姿勢に着目し, 身体負担の少ない背上げ条件を明らかにすることを目的とした. 計測には三次元動作分析装置を使用し, 運動学的な姿勢データを膝上げの有無やベッドに対する身体位置, マットレスの硬さ, ベッドの種類それぞれについて比較した. その結果いくつかの必要条件が示された. すなわち, ベッドの背部ボトムは背部全体を支持する必要がある, 座面部は体幹を支えるために坐骨結節部を支持する必要がある, 身体位置はヘッドボードに近い状態から背上げされることが望ましい, などである. また膝上げを行うと骨盤が後傾し, 腰腹部は圧迫されることが示された.",null,"ベッドに対する身体位置と膝上げが姿勢に及ぼす影響、マットレスの硬さの違いが姿勢に及ぼす影響、ベッドの背上げ機構の違いが姿勢に及ぼす影響を検討。被験者の身長、体重を計測。","人間工学","Vol.44 No.2 pp109-116","2008-04-01","J-STAGEより無償ダウンロード可","家具・住宅設備"]
[106,"列車内の手すり・吊り手の径に関する検討 ","斎藤 綾乃、鈴木 浩明、藤浪 浩平、村越 暁子（(財) 鉄道総合技術研究所)、松岡 茂樹、平井 俊江、斉藤 和彦、西垣 昌司（東急車輌製造 (株)）","手すり、吊り手、径、列車内","列車の振動環境下における適切な縦手すりと吊り手の径を検討した. 79名の被験者を, 59歳以下 (非高齢群) と60歳以上 (高齢群) に分けた. 縦手すりの径5水準, 滑り止め加工3種類, 吊り手の径6水準を評価した. 縦手すりの使いやすい径はステンレス (SUS) では28～38mm程度であり, 滑り止め加工の場合は40mmも使いやすいと評価された. 使いやすい径は, 年齢による大きな違いはみられず, 手のサイズ (握り内径) による違いがみられた. 吊り手の使いやすい径は18～29mm程度で25mmが最良であり, 縦手すりより細かった.",null,"高齢者にとって握りやすい手すりの径を第３指長から算出（HQL高齢者向け日常生活関連機器・設備設計ガイドライン参照）。手すりの握り内径は、ＨＱＬ9294の計測方法を参照して計測。","人間工学","Vol.44 No.4 pp231-240","2008-08-01","J-STAGEより無償ダウンロード可","公共の乗り物"]
[107,"宇宙開発への人間工学の関わり方\n","山口 孝夫（宇宙航空研究開発機構）､ 河野 龍太郎（自治医科大学）､ 片寄 隆正（航空自衛隊）､ 小美濃 幸司（鉄道総合技術研究所） ","なし","なし",null,"無重力では身長が伸びる。実測したところ、2cm程度の伸びであった。宇宙服の寸法は、こういった身長の伸びや体型の変化を考慮しする必要がある。地球上の身長に合わせて設計してしまうと、身長が高い宇宙飛行士（190cmcが身体基準の上限とされている）の頭が天井に当たってしまう。","日本人間工学会大会講演集　日本人間工学会第50回記念大会\nセッションID: S2-1 ","2008 セッションID: S2-1 ","2008-11-26","J-STAGEより無償ダウンロード可","その他"]
[108,"モーションキャプチャと3DCGを用いた動作解析システム ","松河 剛司、横山 清子、梅谷 智弘、永田 雅典（名古屋市立大学）","動作解析、モーションキャプチャ、筋電図、可視化、3次元コンピュータグラフィックス","本研究では，直観的に理解しやすい動作解析を行うための，動作解析システムの開発を目的とする．提案システムは，光学式モーションキャプチャにより動作を，無線式生体アンプにより筋電信号を測定する．可視化は，人体の骨格形状，筋肉の位置や形状を正確に反映した3次元コンピュータグラフィックス（3DCG）人体アバターが，モーションキャプチャで測定した動作を再現し，その動作に伴う筋活動の大きさを筋肉の色で表現するものである．提案システムは，従来の動作解析システムと比較し，動作と生体状態を同時に可視化するため，身体全体の総合的評価，および，生体状態の時間変動評価に適している．3DCGを用いた可視化のため，動作を任意の注視点から観測することができる．本論文では，動作解析システムの構成，可視化手法，車室内スイッチ操作時の動作解析を対象とした使用例，および，システムの特徴を述べる．",null,"人の動作解析や、身体寸法に合わせた人体アバターが様々な姿勢や動作を再現することができる（人間計測ハンドブック参照）。4名の被験者に車の運転中を想定した車室内センターパネルのスイッチ操作の動作解析を行った。4名の身長、体重、腕の長さを計測。","人間工学","Vol.45 No.1 pp12-18","2009-02-01","J-STAGEより無償ダウンロード可","その他"]
[109,"歯科診療時の基本姿勢 ","井上 正義（大阪歯科大学）","なし","なし",null,"術者の身体に対して望ましい診療時の姿勢を求めるために，基礎データとして歯科医師の人体計測を行い，安定したストレスの少ない術者座位の姿勢の基準値を求める必要がある。診療の位置の測定を歯科医547人に行った。計測は9点（座面高、腓骨頭高など）。","人間工学","Vol.45 No.3 pp157-162","2009-06-01","J-STAGEより無償ダウンロード可","機械類"]
[110,"引き出しの操作性と上肢負担の関係 ","菅間 敦（首都大学東京大学院)、瀬尾 明彦、土井 幸輝（首都大学東京）","引き出し、操作性、上肢負担、操作力","本研究では，引き出しの設置位置に着目し，引き出しの操作性と上肢負担の関係について明らかにすることを目的とした．実験には市販のファイルキャビネットを加工したモックアップを使用し，健常な被験者10名を対象として実験を行った．実験条件は引き出し設置高さ3段階，引き出しに対する角度3段階の計9条件とし，開閉力20 Nで引き出してもらった．また，6軸力覚センサ・3次元姿勢計測装置を用いた操作力及び関節トルク推定，筋電図計測を行い，合わせて主観的な作業のしやすさと負担感を調査した．その結果，作業のしやすさと負担感の大きさは，上肢の各関節への負担から強い影響を受けることが明らかとなった．",null,"被験者は21歳から25歳までの健康状態良好な男子学生10名の身長、体重を計測。引き出しを引く時の筋負担を計測。","人間工学","Vol.46 No.1 pp37-43","2010-02-01","J-STAGEより無償ダウンロード可","家具・住宅設備"]
[111,"多様な事務作業に適した連動二段机の開発","高橋 卓也､山崎 信寿（慶應義塾大学）","机、姿勢、事務作業、VDT、書字動作","Writing by hand and reading papers are still popular tasks in computerized recent offices. Suitable computer\nequipment layout and desk condition for these work were proposed from experimental study. The condition to\nreduce physical burden during PC（Personal Computer）work is as follows：the armrest and keyboard\ndeclining angles are 3°and 10°respectively, and the height from seat surface to keyboard front edge is 180～\n260 mm. By adjusting the display distance, burden of the neck was reduced during typing and data analysis\ntasks. While writing, the desk height must be 60～80 mm higher than PC task condition, and inclining the\ndesk angle 10°improves visibility and reduces arm burden. To achieve both PC and writing tasks in a single\ndesk, the synchronized double-board desk was developed. This desk can reduce muscular burden of neck and\nshoulders, by avoiding forward lean of neck and rise of shoulders.","現代のオフィス作業は，PC作業を主体としながら，記帳や資料整理などの書類作業も多い．このため，両作業時の身体負担を軽減するPC機器配置と机面条件を実験により求めた．PC作業時には，アームレストを3°，キーボード面を10°前傾させ，座面からキーボード前端までの高さを180～260 mmにすることで，肩と上肢の筋負担が軽減した．また，文章入力と表計算作業では，ディスプレイの前後距離を変えることで，頚部の負担が軽減した．一方，記帳時には机面前端高をPC作業時より60～80 mm高くし，机面を10°程度後傾させることで視認性が向上し，上肢負担が軽減した．以上のPC作業と記帳のそれぞれの机面条件を独立した2枚の机面で実現し，一方を引き出すと他方が後退する連動二段机を開発した．本机によれば，頭頚部の前傾および肩の挙上を防止でき，頚肩部の筋負担を軽減できることを確認した．","右利き被験者20名の計測を行う。特徴点はマルチン式にしたがった。身体寸法との相関が高い机面とアームレストの高さは身体寸法統計値（設計のための人体寸法データ集参照）と単回帰式より求めた。","人間工学　","Vol.46 No.2 pp136-143","2010-04-01","J-STAGEより無償ダウンロード可","家具・住宅設備"]
[112,"体格差対応頭部水平歯科治療椅子の開発 ","高橋 祐一朗、山崎 信寿（慶應義塾大学）","椅子、歯科、姿勢、体格差、女性","近年の歯科治療では医師の腰痛防止や治療精度向上のために患者を仰臥位にすることが多いが，患者は落下の恐れや座位から仰臥位に変わる時の顔面の充血などを感じていた．このため，角度・形状可変実験椅子を用い，頭部水平を保持してできるだけ体幹を起こすための許容背もたれ条件を求めた結果，上顎90°でも胸部は32°まで起こせることがわかった．また，背もたれ長は高齢女性身長5パーセンタイルから成人男性身長95パーセンタイルまで対応するように，腰部と脊柱を支える逆T字形クッションと肩甲部を支えるハの字形クッションに分割して伸長できるようにした．試作評価によれば，従来は背もたれ支持が不足していた高身長男性でも背もたれ上部端の圧迫が無くなった．また，姿勢変換前後の顔面血流量変化が9％減少し，仰臥位による不安感も改善した．",null,"歯科治療椅子の開発の為、被験者で実験。背もたれや座面のサイズを女性の5ﾊﾟｰｾﾝﾀｲﾙ値から男性の95ﾊﾟｰｾﾝﾀｲﾙ値まで対応･･･等（「設計のための人体寸法ﾃﾞｰﾀ集」参照）。\n人体寸法・形状データベースの相同モデルで選定した表1（d）の被験者10名）の肩甲骨面接線角度を求め，肩を自然に包むように肩甲支持部を水平面に対して10°傾斜させた（AIST/HQL人体寸法・形状データベース2003）","人間工学","Vol.47 No.5 pp209-216","2011-10-01","J-STAGEより無償ダウンロード可","機械類"]
[113,"栄養状態評価のための下腿周囲長メジャーの人間工学的デザイン ","下村 義弘、勝浦 哲夫（千葉大学）"," 高齢者、栄養、計測、下腿最大囲","低栄養患者に対して栄養サポートチーム（NST）によるチーム医療が展開されている．NST介入の必要性を判断するための標準的な方法として，MNA（Mini Nutritional Assessment）が用いられる．MNAに含まれる指標である下腿周囲長（Calf Circumference；CC）について，計測誤差やデバイスのデザインについての検討は皆無であった．本研究では，CC計測用メジャーテープを人間工学的に設計・製作した．設計の主眼は，下腿の長軸に対する直交性，メジャーを引く力の統制，重力に対するテープのたわみにくさと最大周径の狙いやすさ，であった．24名の被験者によって従来製品と新案の比較実験を行った．その結果，新案において個人内・個人間誤差は30～40％程度減少し，測定に要する時間は平均17.4秒から10.3秒に減少した．主観評価も含めて新案は総合的に高いユーザビリティを示した．人間工学的デザインは栄養アセスメントに一層の信頼性をもたらすだろう．",null,"下腿最大囲計測用のメジャーの開発。計測項目名の下腿最大囲を引用（HQL0406）。計測者の技能による誤差（HQL0406より引用）","人間工学","Vol.48 No.1 pp1-6","2012-02-01","J-STAGEより無償ダウンロード可","日用品・家電"]
[114,"下肢の安定性を高める自動車助手席シート・フロア条件 ","松尾 拓磨、山崎 信寿（慶應義塾大学）","自動車シート、助手席、椅子、フットレスト、靴、姿勢","自動車助手席では，下肢姿勢によらず足の安定化が困難であった．このため，体格差やハイヒールなどの履物によらず，膝を伸展しても足を安定化できるフロア条件を探索した結果，通常座面高でヒンジポイント位置から前方776～962 mmの範囲に，高さ74 mm，手前間隔140mm，奥169 mmの足支持板を立てればよいことがわかった．支持板はたためるようにし，高身長者と乗降への干渉を避けた．また，このフロア条件で膝が安定し，膝裏圧迫を解消する座面条件を求めた結果，膝を閉じて座る低身長者には座面中央部の幅226 mm を座面長439 mmにして大腿側面を支えるサイドサポートをつけ，膝を開く高身長者には左右外側の座面長を491 mmにして大腿下側面を支えればよいことがわかった．提案条件によれば，女性身長5～95パーセンタイルで，ヒール高60 mmでも安定した膝伸展着座が可能であり，座面端による膝裏圧迫も軽減できる．",null,"被験者の身長、体重を計測。7項目においての男性、女性の5、95ﾊﾟｰｾﾝﾀｲﾙ値（設計のための人体寸法データ集）を表にし、参考にしてシートフロア条件を検討した。","人間工学","Vol.48 No.1 pp27-34","2012-02-01","J-STAGEより無償ダウンロード可","自動車"]
[115,"拮抗筋および二関節筋の機能を考慮した下肢筋力の推定手法 ","西田 勇、白瀬 敬一（神戸大学大学院)、D. Gordon E. Robertson（University of Ottawa)、前田 正登（神戸大学大学院)、川野 常夫（摂南大学）","拮抗筋、二関節筋、筋力推定、3次元動作、ジョギング、下肢モデル","人間の運動中の筋活動を知ることは非常に重要であり，特に無侵襲・無拘束での計測あるいは推定することが非常に期待されている．これまで提案されている筋肉のモデルでは身体の運動制御に大きく関与している拮抗筋や二関節筋が考慮されていないことが多い．そこで，本研究では拮抗筋や二関節筋の影響を考慮した筋骨格モデルを用いて，ジョギング動作において，3次元動作を行っている下肢を2次元レベルへと変換することによって下肢各筋肉の筋力を推定する手法を提案した．また，提案した手法の妥当性を検証するため，実験参加者の下肢各筋肉の表面筋電位を計測しながら，ジョギングを行ってもらい，提案手法を用いて推定される下肢各筋肉の筋活動レベルと表面筋電位の計測結果を比較した．実験結果より，提案した筋活動の推定手法はジョギング動作の解析において有効であることを示した．",null,"筋肉の張力、最大収縮速度など検証。被験者は健康な1名の女性（身長、体重を計測）にｼﾞｮｷﾞﾝｸﾞを行ってもらい筋肉活動を調査。","人間工学","Vol.48 No.2 pp62-69","2012-04-01","J-STAGEより無償ダウンロード可","その他"]
[116,"乗用トラクタに関する人間工学的研究","新井 清一､ 西崎 邦夫（ 農業機械化研究所）","なし","The human engineering research efforts on the driver's seat and controls were concentrated on investigation of the problems involved in them and on anthropometry for the farmers.\nFrom our study on the dimensional adaptabilities and handling properties of 90 tractors, some improprieties were found in the range of seat adjustabilities, seat surface height, location of foot control pedals and direction for applying pedal thrust.\nTwenty-seven anthropometric iteme were measured for 153 farmers. As compared with other data, the data thus obtained were closely similar to those of anthropometry of Japanese pilot. This similarity might be owing to the age distribution of our subjects, which concentrated in 18-22 years old.\nThe results of the study on the driver's seat and controls with respect to human engineering based on anthropometric data are as Fig. 10.","運転手席とコントロール上の人間工学研究努力は、それらに含まれる問題の調査および農業従事者のための人体測定学に集中されました。\n90台のトラクターの次元の順応性および取扱適性に関する私たちの研究から、いくつかの不行跡は、座席順応性、座席表面高さ、足踏み制御ペダルの位置およびペダル推進力を適用するための方向の範囲で見つかりました。153人の農業従事者に対し、27項目の人体計測が測定されました。他のデータと比較して、このように得られたデータは、日本人パイロットの人体測定学のものに近似していました。この類似性は、我々 の被験者の年齢分布が18-22 歳に集中した可能性があります。\n人体計測のデータに基づいた人間工学に関しての運転手席およびコントロールに関する研究の結果は、図10としてあります。","4ヶ所の施設で153名（全員男子）を計測した。計測項目は27項目。計測値の平均、標準偏差、変動係数を昭和37年航空医学実験隊がパイロット239名について行った身体計測値と近似していると述べている。","農業機械学会誌","Vol.36 No.2 pp202-212","2010-04-30","J-STAGEより無償ダウンロード可","機械類"]
[117,"子どもの発達と住宅内安全計画","八藤後　猛（日本大学）","人体寸法、住宅内事故、乳幼児、子ども、建築安全計画","社会経験が少なく、身体機能・認知判断能力の低い乳幼児の住宅内事故の多くは、建築や設備のいわゆる「物的環境の配慮」によって、その多くは防止できる。しかし、設計計画の基本となる子どもの人体寸法や、実際にとどく高さ、押し引きの力といった基本情報はほとんどない。これらの計測を行ったうえで、幼児の年齢別住宅内安全に関する知見を得た。これまでいわれていた基準や寸法で妥当なものもある一方、これからの課題となる事項も多数存在した。",null,"子どもの身体寸法を計測。身長、体重、肩峰高、頭幅、手・足指の長さ、幅、厚さなど。押す力、引く力、垂直・水平到達距離などを計測。（かつて子どものデータが無かったが現在はHQL「子どもの身体寸法ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ」があると注釈）","バイオメカニズム学会誌","Vol.33 No.1 pp8-15","2009年","ＣｉＮｉｉでオープンアクセス可\nJ-STAGEよりダウンロード可","家具・住宅設備"]
[118,"子どもの安全とバイオメカニズム総論−子どもの事故の現状と工学的アプローチ−","持丸 正明（産業技術総合研究所）","傷害予防、予防医療、デジタルヒューマン、人間計測、行動計測","子どもの死亡原因の第１位である不慮の事故を低減するための工学的アプローチの必要性について述べる．事故の中でも，危険が潜在的であり，かつ，命に関わる重篤な傷害を引き起こす恐れのある「ハザード」をいかに発見して，いかにして取り除くかについて，病院を基点に網羅的に事故情報を集め，それらを知識化して，環境や製品の改善につなげるという「安全知識循環型社会」の考え方について述べる．これを形づくる工学的研究として，病院を基点にした事故サーベイランス技術，子どもの体形・行動の計測，子どもシミュレータによる事故原因究明の研究について概要を紹介する．また，これらの知識を，安全規格，商品開発，子どもや両親への啓蒙というかたちで社会に循環させる取り組みについて紹介する．",null,"子どもの事故防止のため、子どもの体を知るという事で子どもの計測が始まったとしてHQL子どもデータベースを紹介。","バイオメカニズム学会誌","Vol.33 No.1 pp2-7","2009年","ＣｉＮｉｉでオープンアクセス可\nJ-STAGEよりダウンロード可","その他"]
[119,"子どもの指はさみ事故の予防に向けた科学的アプローチ","多田　充徳（産業技術総合研究所）","指はさみ、ダミー実験、数値シミュレーション、事故事例収集","ここ数年，子供の指はさみ事故に関する報道を耳にすることが多くなってきた．指はさみ事故の特徴として，原因となる製品が我々の身の回りに当たり前のように存在すること，そしてそれにも関わらず安全性に関する指針や基準が必ずしも確立されていないことを挙げることができる．このような背景もあり，近年では指はさみ事故の検証や予防を目的としたダミー実験や数値シミュレーションが行われている．本稿では，国内外の消費者機関で行われたベビーカーやシュレッダーに関する調査研究の内容と，それらから得られた知見を概説する．また，我々が現在進めている指はさみ事故の検証・予防のための取り組みを解説すると共に，それを建具による指はさみ事故の分析へと応用した事例を紹介する．",null,"シュレッダーによる指切断事故を受けシュレッダーの安全対策の為、その寸法に関する検証に、HQL子どもデータが基になった。","バイオメカニズム学会誌","Vol.33 No.1 pp23-28","2009年","ＣｉＮｉｉでオープンアクセス可\nJ-STAGEよりダウンロード可","その他"]
[120,"子どもの転倒・転落事故被害予防のためのコンピュータ・シミュレーション","宮崎 祐介（金沢大学）","転倒・転落事故、事故再現、頭部外傷、マルチボディダイナミクス、有限要素法","子どもの転倒・転落事故に対する対策は，頻度，重症度の観点から非常に重要である．子どもの転倒・転落事故被害予防を検討する上で重要な点は，実事故に基づいた事故再現を行うことにより，徹底した事故原因究明を行うとともに，それに基づく的確かつ最小限の対策を講じることで，できるだけその環境を保全することである．また，実際に発生した事故は，氷山の一角に過ぎず，それ以外の致命的なハザードを発見し，除去することも必要である．これらの課題を解決する上で子どものデジタル・ヒューマンモデルを活用した事故再現シミュレーションが有効である．本稿では転倒・転落事故解析のための子どものデジタル・ヒューマンモデルの開発およびそれを活用した転倒・転落事故の事故原因究明と対策法の検討について実解析例を交えて紹介する．",null,"転倒・転落シュミレーションのため、モデルを開発しシュミレーションを行った。モデル作成の為の日本人の子どもデータが少なかったが、近年では子どもの計測が進み、徐々に日本人の子どもの寸法を入手できるようになっている（参考文献：ＨＱＬ人体特性データベース）。","バイオメカニズム学会誌","Vol.33 No.1 pp29-34","2009年","ＣｉＮｉｉでオープンアクセス可\nJ-STAGEよりダウンロード可","家具・住宅設備"]
[121,"折りたたみ式ベビーカーの安全性−折りたたみ可動部分の安全の考え方を中心に−","松本 浩司（国民生活センター）","子どもの事故、手指挟み事故、折りたたみ、ベビーカー、模擬指","折りたたみ式ベビーカーで開閉時に乳幼児が手指を挟みあわや切断という事故が2件相次いで寄せられた．一方，現在販売されているベビーカーの多くはフレームが交差する構造などを有した折りたたみ式のものがほとんどであるが，その折りたたみ可動部分は手指挟み等の危害を招きやすい部分でもある．しかし，危険を回避できない乳幼児が手指をあわや切断するなどの重篤な事故が発生していることから，可能な限り製品自体の安全対策が必要と考えられた．そこで，構造を工夫することで手指挟みを防止できるのか，また，万が一挟まれても傷害の程度を軽減させることができるのかなどを調べ防止策を提案し公表した1）．なお，本報は，公表資料をもとに挟んだときの力に応じて変形する模擬指を用いて検討した部分を抜粋したものである．",null,"折りたたみ式ベビーカーによる事故防止の為、模擬指を作成し検証した。1～2歳相当の手指の大きさのほぼ中央値を引用した（HQL子ども報告書参照）。","バイオメカニズム学会誌","Vol.33 No.1 pp42-47","2009年","ＣｉＮｉｉでオープンアクセス可\nJ-STAGEよりダウンロード可","日用品・家電"]
[122,"人体寸法・形状計測と運動計測 ","河内 まき子（産業技術総合研究所）",{"$nulls":4},"バイオメカニズム学会誌","Vol.35 No.1 pp1","2011年","バイオメカニズム学会より有償提供。","その他"]
[123,"車椅子のリクライニング角度が呼吸機能，および呼吸筋活動に及ぼす影響","佐々木　賢太郎､神谷　晃央､丸尾　朝之､木村　剛（金城大学）","リクライニング角度、呼吸機能、呼吸筋活動","〔目的〕車椅子のリクライニング角度が呼吸機能，および呼吸機能測定中の呼吸筋活動に及ぼす影響を検討することであった．〔対象〕健常男子大学生27名．〔方法〕車椅子のリクライニング条件として，最も快適と感じる角度（BASE），それより10°前傾（FORWARD），10°後傾（BACKWARD）の3条件を設定した．呼吸機能と呼吸筋の筋活動を測定し，条件間で比較した．〔結果〕呼吸機能は，ERVにおいてFORWARD条件が他2条件よりも有意に増大した．スパイロメトリー中の筋活動については，最大呼気相において外腹斜筋の筋活動はリクライニングの角度条件間に差が認められた．〔結語〕搭乗者が快適と感じるリクライニング角度よりもわずかに前傾することで，外腹斜筋の活動が増加し，ERVが増大する可能性が示唆された．",null,"実験対象者は、身長および体重が20歳代男性の5-95パーセントタイル値（HQL0406データ参照）に属する健常男性27名","理学療法科学"," 27巻 1号 pp7–10","2012年","J-STAGEより無償ダウンロード可","日用品・家電"]
[124,"使い捨て式防じんマスクの開発とフィットの啓発","久保 公平（興研（株））",{"$nulls":4},"労働の科学","66巻 2号","2011-02-01","労働科学研究所より有償提供","日用品・家電"]
[125,"園芸作業の手指負担を軽減する人間工学に基づく園芸用鋏「Dr. Cut」の開発","宇土 博（ウド・エルゴ研究所）",{"$nulls":4},"労働の科学","66巻 7号","2011-07-01","労働科学研究所より有償提供","日用品・家電"]
[130,"補助具使用と介護動作に関する実験的研究","茂木 伸之（武蔵野大学、労働科学研究所）、安田 智美（千葉工業大学大学院）、三澤 哲夫（千葉工業大学）","介護労働、介助動作、補助具、筋電図、労働負担","本論文は、「移動、移乗の際に持ち上げない」介護技術による介護作業者の負担軽減と健康障害の防止を目的として、従来から行われている移動・移乗の方法と、簡単な補助具（スライディングシートとトランスファーボード）を使用した移動・移乗の方法の２条件を比較検討した。その結果、新条件である補助具を使用した「移動・移乗等の際に持ち上げない」介護方法は客観的指標である筋活動量の測定、介護のやりやすさに関する主観評価、また、介護を受ける側（介護対象者）にも評価が高かった。これにより補助具を使用した介助・介護方法は補助具を使用しない方法と比較して、介護者と介護対象者どちらにも負担が少ない介助・介護方法であると考える。",null,"介護する側の被験者10名、される被験者1名の身長平均を表記。作業時の筋活動量を測定。","労働科学","88巻 3号 pp81-93","2012-06-10","労働科学研究所より有償提供","日用品・家電"]
[131,"棚田の斜面畦畔における刈払機使用時の作業姿勢","植竹 照雄、下田 政博（東京農工大学大学院）、佐伯 園子（東京農工大学）","斜面畦畔、刈払機、作業姿勢、筋電図、重心動揺","斜面畦畔での刈払作業時の効果的な安全確保技術の体系化を目指し、専業農家および一般人を対象として斜面畦畔の刈払作業時における筋電図学的特徴を明らかにする実験および重心計上に設置された模擬的斜面上での刈払機操作時の立位接地面の違いによる下肢筋の筋電位および重心動揺の違いを明らかにする実験が実施された。その結果、専業農家は転倒や滑落を防ぐために合理的な筋力発揮戦略を採用している可能性が高いことが分かった。専業農家はその戦略を経験知として体得しているものと考えられ、斜面畦畔の刈払作業時における専業農家の経験知を体系化することは、当事者の安全確保の観点ばかりでなく、有効な補助具の開発にもつながる。",null,"被験者の身長、体重、足長を計測し、実験を行った。","労働科学","88巻 3号 pp103-113","2012-06-10","労働科学研究所より有償提供","その他"]
[126,"よりよい製品や労働・生活環境の創出","下村 義弘（千葉大学大学院）","なし","なし",null,"ヒトに合っているいる物とは、同世代の日本人における最大・最小の手の大きを比較（模式図）","労働の科学","67巻 12号 pp4-7","2012-12-01","労働科学研究所より有償提供","日用品・家電"]
[127,"地域産業における公的支援機関の役割","松岡 敏生（三重県産業支援センター北勢支所）","なし","なし",null,"産官学連携の例としてキッズデザインをとりあげ、製品開発に必要なデータを得るため、三重県立看護大学は小児の身体寸法を計測し、製品開発（遊具、靴）に活かした。","労働の科学","67巻 12号 pp12-16","2012-12-01","労働科学研究所より有償提供","日用品・家電"]
[128,"エルゴファニチャーデザインプロジェクト　人にやさしい椅子の開発と地場産業支援","成瀬 哲也、藤巻 吾朗（岐阜県生活技術研究所）","なし","なし",null,"日本人の20歳の平均身長伸びている（厚生労働省データ）。産官学連携で座りやすい椅子の開発。","労働の科学","67巻 12号 pp16-19","2012-12-01","労働科学研究所より有償提供","家具・住宅設備"]
[129,"労働のしやすさと使いやすい製品のデザイン設計","藤井 謙治（山口県産業技術センター）","なし","なし",null,"内視鏡手術において使われる鉗子を取り付け操作するハンドルは外国製の為、日本人の手指に合った寸法ではない。日本人の指に配慮した寸法とする。手が大きいユーザーが使用不可能を避けるため、ＨＱＬ9294データの指に関するデータの95ﾊﾟｰｾﾝﾀｲﾙ値を使用した。","労働の科学","67巻 12号 pp20-24","2012-12-01","労働科学研究所より有償提供","日用品・家電"]
[132,"航空自衛隊員を対象にした人体計測結果及び2010年の推定","門尾 孝是､ 野見山 武徳､ 相羽 清彦（航空自衛隊航空医学実験隊）",{"$nulls":4},"航空医学実験隊報告","42巻 2・3号 pp39-69","2002-09-01","医中誌サインイン可。","その他"]
[133,"チャイルドシートに関する一考察 : 公共交通における課題","福本 正勝（東京慈恵会医科大学）､　津久井 一平（（財）航空医学研究センター）",{"$nulls":4},"交通科学研究資料","47号 pp92-93","2006-05-01","医中誌サインイン可","公共の乗り物"]
[134,"シンガポール航空A330-300 最新ビジネスクラスシートのポイント","小久保 陽一",{"$nulls":4},"航空情報","59巻 8号 pp62-64","2009-08-01","酣燈社より有償提供","公共の乗り物"]